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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВИШЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.08.2026










№ 738
О внесении изменений в постановление администрации Красновишерского городского округа от 01 июня 2023 г. № 598 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Красновишерского городского округа»
Руководствуясь статьями 5.1, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 15.1 Закона Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О градостроительной деятельности 
в Пермском крае», Уставом Красновишерского муниципального округа Пермского края, рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красновишерского городского округа от 10 июля 2026 г. № 3 и заключение 
о результатах публичных слушаний от 10 июля 2026 г.
Администрация Красновишерского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Красновишерского городского округа от 01 июня 2023 г. № 598 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Красновишерского городского округа» следующие изменения:
1.1 наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Красновишерского муниципального округа Пермского края»;
1.2 пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки Красновишерского муниципального округа Пермского края 
(далее – Правила).»;
1.3 Правила землепользования и застройки Красновишерского муниципального округа Пермского края изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Красновишерского городского округа от 13 декабря 2024 г. № 1741 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Красновишерского городского округа, утвержденные постановлением администрации Красновишерского городского округа от 1 июня 2023 г. № 598».
3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Красновишерского муниципального округа обеспечить размещение настоящего постановления в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня его принятия.
4. Обнародовать настоящее постановление путем опубликования 
в сетевом издании «Официальный сайт Красновишерского муниципального округа Пермского края» (https://красновишерск-адм.рф/).
Глава муниципального округа -

глава администрации

Красновишерского

муниципального округа
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Приложение
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Глава 1. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления
Статья 1. Общие положения

1. Правила землепользования и застройки Красновишерского муниципального округа Пермского края (далее – Правила) приняты в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 (в редакции приказов Росреестра от 20.04.2021 № П/0166, от 30.07.2021 № П/0326, от 16.09.2021 № П/0414), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, Уставом Красновишерского муниципального округа Пермского края, иными муниципальными правовыми актами Красновишерского муниципального округа Пермского края.

2. Целью регулирования землепользования и застройки органами местного самоуправления является:

1) определение состава и границ территориальных зон;

2) определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) определение предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

4) определение ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) установление расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

6) соблюдение всеми субъектами градостроительных отношений утвержденных градостроительных регламентов;

7) создание условий по благоустройству территории муниципального округа;

8) учета законных интересов всех субъектов градостроительных отношений;

9) сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

10) повышения инвестиционной привлекательности территории;

11) обеспечение условий для функционирования и размещения объектов капитального строительства федерального значения, объектов капитального строительства регионального значения, объектов капитального строительства местного значения;

12) обеспечение участие жителей муниципального округа и их объединений 
в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия.

3. Настоящие Правила предусматривают систему регулирования землепользования и застройки территории, которая основана на градостроительном зонировании 
на территориальные зоны с установлением для каждой из них градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон, для защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений 
в области землепользования и застройки.

4. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления осуществляется путем принятия муниципальных правовых актов.

5. Муниципальные правовые акты, принимаемые в целях регулирования землепользования и застройки, могут, как устанавливать либо изменять общеобязательные правила, так и иметь индивидуальный характер.

6. Муниципальные правовые акты, принимаемые в целях регулирования землепользования и застройки, могут содержать, в том числе, следующие решения:

1) по утверждению Правил, в том числе внесения изменений в Правила;

2) по подготовке проекта Правил, в том числе проекта внесения изменений 
в Правила;

3) по определению порядка проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил, в том числе по проекту внесения изменений в Правила, 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

4) по установлению требования к составу и порядку деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил;
5) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил, в том числе по проекту внесения изменений в Правила;

6) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 
об отказе в предоставлении такого разрешения земельного участка или объекта капитального строительства;

7) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;

8) о подготовке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта местного значения;

9) о порядке подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством;

10) о порядке принятия решения об утверждении документации по планировке территории в случаях, установленных законодательством о градостроительной деятельности;

11) о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории;

12) об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

13) о развитии застроенной территории;

14) о проведении аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории;

15) о проведении аукциона на право заключения договора об освоении территории 
в целях строительства жилья экономического класса или договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса;

16) о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;

17) о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления.
7. Муниципальные правовые акты, принимаемые в целях регулирования землепользования и застройки, не могут противоречить настоящим Правилам.

8. При подготовке Правил в части установления границ территориальных зон и градостроительных регламентов должна быть обеспечена возможность размещения 
на территории муниципального округа предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).

9. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений.

Статья 2. Состав Правил

Правила включают в себя:
раздел I. «Порядок применения Правил землепользования и застройки Красновишерского муниципального округа Пермского края и внесения в них изменений»;
раздел II. «Градостроительные регламенты»;
раздел III. «Карта градостроительного зонирования».
Статья 3. Термины и определения

1. Для целей Правил используются следующие определения и термины:

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), 
за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие); линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;
территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов; 

снос объекта капитального строительства – ликвидация объекта капитального строительства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его частей;

мансардный этаж (мансарда) – верхний этаж в чердачном пространстве, фасад которого, как правило, полностью или частично образован крышей. Используется для жилья, хозяйственных целей и (или) учреждений общественного назначения.

этажность – количество надземных этажей, в том числе технического этажа, мансардного, а также цокольного этажа, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 2 м;

количество этажей – количество всех этажей, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный;

высота здания, строения, сооружения – вертикальный линейный размер 
от наивысшей проектной отметки земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания: парапет плоской кровли; карниз, конек или фронтон скатной крыши; купол; шпиль; башня. Крышные антенны, молниеотводы и другие инженерные устройства не учитываются;

жилищная обеспеченность – площадь жилого дома или квартиры в расчете 
на одного человека. Норма жилищной обеспеченности принимается согласно 
СП 42.13330.2016;

плотность жилой застройки – суммарная поэтажная площадь наземной части жилого здания с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка жилой, смешанной жилой застройки.

процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

публичный сервитут – право ограниченного пользования недвижимостью, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом Пермского края, муниципальным нормативным правовым актом с учетом результатов публичных слушаний, в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков;

проезд внутриквартальный – часть территории квартала, являющаяся территорией общего пользования и используемая как элемент внутриквартальной коммуникационной системы, связанной в свою очередь с улично-дорожной сетью;

разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Пермского края;

разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства – использование земельного участка и объекта капитального строительства 
в соответствии с градостроительным регламентом, ограничениями на их использование, установленными в соответствии с законодательством, а также публичными сервитутами;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации;

собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками земельных участков;

технические регламенты – документы, принятые международным договором Российской Федерации, ратифицированным в установленном порядке, а также документы (акты), принятые федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливающие обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);

улично-дорожная сеть – система взаимосвязанных территориальных коммуникационных объектов (площадей, улиц, проездов, набережных, бульваров), территории которых являются, как правило, территориями общего пользования;

элементы планировочной структуры территории – кварталы, микрорайоны, планировочно-обособленные части кварталов, микрорайонов, линейные объекты, расположенные вне территории кварталов (микрорайонов).

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;
благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории Красновишерского округа Пермского края, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории Красновишерского округа Пермского края, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;
стоянка автомобилей – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) преимущественно легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров), которые могут быть: встроенными, встроенно-пристроенными, отдельно стоящими, пристроенными, подземными; наземными закрытого типа; плоскостными открытого типа; открытого типа; модульными быстровозводимыми; плавучими (дебаркадерными); механизированными; полумеханизированными; обвалованными; перехватывающими;

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации – объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры;

малые архитектурные формы – элементы монументально-декоративного оформле​ния, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории округа, 
а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, средства наружной рекламы и информации;

площадки в составе придомовой территории – могут включать в себя территории: для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей и выгула собак.

2. Иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, используемых в федеральном законодательстве.

Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления в области 
землепользования и застройки

1. Органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия 
по регулированию землепользования и застройки на территории Красновишерского муниципального округа Пермского края, являются:

1) глава муниципального округа – глава администрации Красновишерского муниципального округа (далее – глава Красновишерского муниципального округа);

2) исполнительно-распорядительный орган Красновишерского муниципального округа Пермского края – администрация Красновишерского муниципального округа Пермского края.

2. Администрация Красновишерского муниципального округа Пермского края (далее – администрация муниципального округа) осуществляет следующие полномочия по регулированию землепользования и застройки:

1) утверждение Правил;

2) внесение изменений в Правила;

3) принятие решения о развитии застроенной территории;

4) принятие решения о резервировании и изъятии земельных участков для муниципальных нужд;

5) осуществление иных полномочий по регулированию землепользования и застройки, отнесенных к компетенции администрации муниципального округа федеральными законами, законами Пермского края, Уставом Красновишерского муниципального округа Пермского края.

3. Глава Красновишерского муниципального округа осуществляет следующие полномочия по регулированию землепользования и застройки:

1) принятие решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил и внесения в них изменений;

2) принятие решения о подготовке проекта Правил;

3) принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила;

4) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил;
5) обеспечение опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил и внесения в него изменений в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации;

6) принятие решения об отклонении проекта Правил и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления;
7) принятие решения о комплексном развитии территории;

8) принятие решения об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования;

9) осуществление иных полномочий по регулированию землепользования и застройки, отнесенных к компетенции главы Красновишерского муниципального округа федеральными законами, законами Пермского края, Уставом Красновишерского муниципального округа Пермского края и настоящими Правилами.

4. Администрация муниципального округа осуществляет полномочия 
по регулированию землепользования и застройки, отнесенные к ее компетенции федеральными и региональными законами, Уставом Красновишерского муниципального округа Пермского края, муниципальными правовыми актами Красновишерского муниципального округа Пермского края и настоящими Правилами.

Статья 5. Комиссия по подготовке Правил

1. Комиссия по подготовке Правил (далее – Комиссия) является коллегиальным органом при администрации муниципального округа, образованным в целях регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования территории Красновишерского муниципального округа Пермского края.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Пермского края от 14 сентября 2011 г. 
№ 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае», Уставом Красновишерского муниципального округа Пермского края, иными нормативными правовыми актами.

Статья 6. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех граждан и юридических лиц, а также должностных лиц.

2. Администрация муниципального округа обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами путем:

опубликования Правил в порядке, предусмотренном Уставом Красновишерского муниципального округа Пермского края для опубликования нормативно-правовых актов;

размещения Правил на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

направления Правил в уполномоченный на размещение в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности орган исполнительной власти Пермского края, в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящих Правил или внесения изменений в настоящие Правила;

создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их состав картографических и иных документов.

Статья 7. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам

1. Принятые до введения в действие Правил, нормативные правовые акты Красновишерского муниципального округа Пермского края по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей Правилам.

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные физическим и юридическим лицам до вступления в силу Правил, являются действительными.

3. Уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, выданные физическим и юридическим лицам до вступления в силу Правил, являются действительными.
4. Разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу Правил или до вступления в силу изменений в настоящие Правила, являются не соответствующими Правилам в случаях, когда:

1) имеют вид, виды разрешенного использования, которые не поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон;

2) имеют вид, виды разрешенного использования, которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но расположены в зонах 
с особыми условиями использования территории, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов согласно настоящим Правилам;

3) имеют параметры меньше или больше значений, установленных настоящими Правилами применительно к соответствующим зонам.

5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства и самовольных построек регулируются гражданским и земельным законодательством.

6. Выявлением самовольного занятия земельных участков и выявление самовольного строительства, нарушение порядка строительства, реконструкции объектов обеспечивается функциональными органами администрации муниципального округа.

Статья 8. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих Правилам

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, указанные в пункте 4 статьи 7 настоящих Правил определяются соответственно частям 8, 9, 10 статьи 36 Градостроительного кодекса.

Исключение составляет не соответствующее одновременно и настоящим Правилам, и обязательным нормативам, стандартам разрешенное использование, существование и использование которого опасно для жизни и здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Применительно к этим случаям в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет 
на продолжение их использования.

2. Все изменения не соответствующего настоящим Правилам вида (видов) разрешенного использования осуществляются путем изменения видов их разрешенного использования, интенсивности их использования, строительных параметров и производятся только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами.

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 4 статьи 7 настоящих Правил. Также 
не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности: экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами.

Указанные в подпункте 3 пункта 4 статьи 7 настоящих Правил земельные участки и объекты капитального строительства, не соответствующие настоящим Правилам 
по строительным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами, и т.д.), поддерживаются и используются при условии, что эти действия 
не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия 
по отношению к указанным объектам капитального строительства, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.

Несоответствующий вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не может быть изменен на иной не соответствующий настоящим Правилам вид разрешенного использования.

Глава 2. Положения об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
Статья 9. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только 
в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются применительно к каждой территориальной зоне.

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

3. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в числе указанных в градостроительном регламенте в составе условно разрешенных, означает, что для его применения необходимо получение специального разрешения. Предоставление указанного разрешения осуществляется 
в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в составе указанных в градостроительном регламенте вспомогательных видов разрешенного использования означает, что его применение возможно только в качестве дополнительного по отношению к основным или условно разрешенным видам использования и осуществляется совместно с ними на территории одного земельного участка.

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно, без дополнительных разрешений и согласований.

6. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент 
в установленном для внесения изменений в настоящие Правила порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

Статья 10. Изменение видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов и действующего законодательства.

2. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, установленном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Глава 3. Положения о подготовке документации по планировке территории 
органами местного самоуправления
Статья 11. Документация по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капитального строительства применительно к территории, в границах которой 
не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи.

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии 
с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только 
в соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории;
6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или 
в границах земель лесного фонда.

4. Видами документации по планировке территории являются:

1) проект планировки территории;

2) проект межевания территории.

5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

7. Документация по планировке территории подлежит проверке на соответствие 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки принимаются решения об утверждении такой документации или о направлении ее 
на доработку.
Статья 12. Общие требования к документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных Правилами и (или) установленных схемами территориального планирования.
2. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 13. Порядок подготовки документации по планировке территории

Подготовка и утверждение документации по планировке территории осуществляется в порядке, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 14. Развитие застроенных территорий

1. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей.

2. Решение о развитии застроенной территории принимается Думой Красновишерского муниципального округа Пермского края по инициативе органа государственной власти Пермского края, администрации муниципального округа, физических или юридических лиц при наличии градостроительного регламента, а также региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

3. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора 
о развитии застроенной территории, заключенного с победителем открытого аукциона 
на право заключить такой договор в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 15. Комплексное освоение территории

1. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации 
по планировке территории, образование земельных участков в границах данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов 
в соответствии с документацией по планировке территории.

2. Комплексное освоение территории осуществляется на основании договора 
о комплексном освоении территории, заключенного с юридическим лицом, признанным победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, или юридическим лицом, подавшим единственную заявку на участие в этом аукционе, или заявителем, признанным единственным участником такого аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 16. Комплексное освоение территории в целях строительства 
стандартного жилья

1. Комплексное освоение территории в целях строительства стандартного жилья при отсутствии документации по планировке территории включает в себя разработку такой документации.

2. Комплексное освоение территории в целях строительства стандартного жилья осуществляется на основании договора о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья, заключенным с победителем аукциона на право заключения данного договора или лицом, подавшим единственную заявку на участие 
в этом аукционе, или заявителем, признанным единственным участником такого аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, или с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона в случае уклонения от заключения договора победителя аукциона, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 17. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества

1. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества 
(далее – комплексное развитие территории по инициативе правообладателей) является одним из видов деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

2. Комплексному развитию территории по инициативе правообладателей подлежит территория, в границах которой находятся земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты недвижимого имущества, находящиеся как в государственной, муниципальной собственности (в том числе предоставленные в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации третьим лицам), так и в собственности физических или юридических лиц.

3. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется на основании договоров о комплексном развитии территории, заключаемых органами местного самоуправления с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества. В случае если комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется двумя и более правообладателями, правообладатели заключают соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному развитию территории 
по инициативе правообладателей.

Условия и порядок заключения договора (соглашения) предусмотрены Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 18. Комплексное развитие территории по инициативе органа 
местного самоуправления

1. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного самоуправления является одним из видов деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

2. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления принимается уполномоченным органом местного самоуправления муниципального округа при наличии Правил, в границах которых допускается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

Требования, условия и порядок организации аукциона на право заключения договора предусмотрены Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Глава 4. Положения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Статья 19. Общие положения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Красновишерского муниципального округа Пермского края и муниципальными правовыми актами Красновишерского муниципального округа Пермского края.

3. Правом участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях обладают жители Красновишерского муниципального округа Пермского края, достигшие 
к моменту проведения общественных обсуждениях или публичных слушаний 18 лет и зарегистрированные по месту жительства в границах территории проведения общественных обсуждениях или публичных слушаний (далее – жители Красновишерского муниципального округа), а также иные физические и юридические лица, которые 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации могут являться участниками общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. По итогам проведения общественных обсуждений или публичных слушаний органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, составляется заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, подлежащее опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Красновишерского муниципального округа Пермского края, иной официальной информации. Заключение 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию и размещается на официальном сайте Красновишерского муниципального округа Пермского края в сети «Интернет».

5. Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления Красновишерского муниципального округа Пермского края.

6. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по следующим вопросам:

по проекту генерального плана, в том числе по внесению в него изменений;

по проекту Правил, в том числе по внесению в них изменений;

по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

по проектам планировки территории Красновишерского муниципального округа Пермского края, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе по внесению в них изменений;

по проектам межевания территории Красновишерского муниципального округа Пермского края, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе по внесению в них изменений;

по проектам правил благоустройства территорий, в том числе по внесению в них изменений.

Статья 20. Особенности назначения, организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана и по проекту внесения в него изменений

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генерального плана и проекту о внесении изменений в генеральный план 
с участием жителей Красновишерского муниципального округа проводятся в обязательном порядке. Решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту генерального плана и проекту о внесении изменений в генеральный план принимает главой Красновишерского муниципального округа.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генерального плана и проекту о внесении изменений в генеральный план проводятся уполномоченным органом, определяемым правовым актом администрации муниципального округа.
3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, а также по проекту внесения изменений в генеральный план, являются жители Красновишерского муниципального округа, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

4. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генерального плана и проекту внесения в него изменений проводятся в срок не менее одного и не более двух месяцев с момента оповещения жителей Красновишерского муниципального округа 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

5. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана и проекту внесения в него изменений вправе представить в орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, свои предложения и замечания, касающиеся проекта генерального плана и проекта внесения в него изменений, для включения их в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана и проекту внесения в него изменений подлежит опубликованию и размещается на официальном сайте Красновишерского муниципального округа Пермского края в сети «Интернет».

Статья 21. Особенности назначения, организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил и по проекту 
внесения в них изменений

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Правил и проекту о внесении изменений в Правила с участием жителей Красновишерского муниципального округа проводятся в обязательном порядке.

В случае приведения Правил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся.

2. Глава Красновишерского муниципального округа при получении от Комиссии проекта Правил принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

3. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Правил и проекту о внесении изменений в Правила проводятся Комиссией в порядке, определяемом правовым актом администрации муниципального округа, с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил и проекту о внесении изменений в Правила являются жители Красновишерского муниципального округа, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту Правил составляет не более одного месяца со дня опубликования такого проекта.

5. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений 
в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент.
6. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил и проекту о внесении изменений в Правила вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся проекта Правил и проекта о внесении изменений 
в Правила, для включения их в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний.

7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил и проекту о внесении изменений в Правила подлежит опубликованию и размещается на официальном сайте Красновишерского муниципального округа Пермского края в сети «Интернет».

Статья 22. Особенности назначения, организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
1. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования определяется муниципальным правовым актом Красновишерского муниципального округа Пермского края, с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием жителей Красновишерского муниципального округа, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

4. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

5. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся 
в срок не более одного месяца с момента оповещения жителей Красновишерского муниципального округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию и размещается на официальном сайте Красновишерского муниципального округа Пермского края в сети «Интернет».

Статья 23. Особенности назначения, организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяется муниципальным правовым актом Красновишерского муниципального округа Пермского края, с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся 
с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства вправе представить 
в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, 
для включения их в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний.

5. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит опубликованию и размещается на официальном сайте Красновишерского муниципального округа Пермского края в сети «Интернет».

Статья 24. Особенности назначения, организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории 
и по проекту межевания территории

1. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории на основании решения администрации муниципального округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся уполномоченным органом, определяемым правовым актом администрации муниципального округа, с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся 
с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

5. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся в срок не менее 14 дней и 
не более 30 дней с момента оповещения жителей Красновишерского муниципального округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

6. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории вправе представить 
в уполномоченный орган свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний.

7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию и размещается на официальном сайте Красновишерского муниципального округа Пермского края в сети «Интернет».

Статья 25. Особенности назначения, организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил благоустройства территорий

1. Проекты правил благоустройства территорий до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам правил благоустройства территорий проводятся уполномоченным органом, определяемым правовым актом администрации муниципального округа, с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам правил благоустройства территорий проводятся в срок не менее четырнадцати и не более тридцати дней со дня оповещения жителей Красновишерского муниципального округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил благоустройства территорий подлежит опубликованию и размещается на официальном сайте Красновишерского муниципального округа Пермского края в сети «Интернет».

Глава 5. Положения о внесении изменений в Правила
Статья 26. Порядок внесения изменений в настоящие Правила

1. Основаниями для рассмотрения главой Красновишерского муниципального округа вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:

несоответствие настоящих Правил Генеральному плану Красновишерского муниципального округа Пермского края, возникшее в результате внесения в генеральный план изменений;

поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных 
на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения;

принятие решения о комплексном развитии территории;
обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных 
в границах Красновишерского муниципального округа;
несоответствие сведений о местоположении границ населенных пунктов (в том числе в случае выявления пересечения границ населенного пункта (населенных пунктов) 
с границами земельных участков), содержащихся в документах территориального планирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных населенных пунктов, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов;

несоответствие сведений о границах территориальных зон, содержащихся 
в Правилах, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных территориальных зон, которое было изменено 
в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон.

2. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются 
в Комиссию:

федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

исполнительными органами государственной власти Пермского края в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

органами местного самоуправления городского округа в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

органами местного самоуправления Красновишерского муниципального округа 
в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения или если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории Красновишерского муниципального округа Пермского края;

физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, 
не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, исполнительным органом государственной власти Пермского края, оператором комплексного развития территории, лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, 
в целях реализации решения о комплексном развитии территории.

3. В случае если Правилами не обеспечена в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Правил, возможность размещения на территории Красновишерского муниципального округа Пермского края предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный исполнительный орган государственной власти Пермского края направляют главе Красновишерского муниципального округа требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения размещения указанных объектов.

4. В случае, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи, глава Красновишерского муниципального округа обеспечивает внесение изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного в пункте 3 настоящей статьи требования.

5. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных абзацами четвертым, пятым и шестым пункта 1 и пунктом 3 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения 
о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи заключения Комиссии не требуются.
6. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения 
о внесении изменений в настоящие Правила рассматривает его и подготавливает свое заключение, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии 
с поступившим предложением изменения в настоящие Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе Красновишерского муниципального округа.

7. Глава Красновишерского муниципального округа с учетом рекомендаций, содержащихся в заключение Комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение 
о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в настоящие Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.
8. Глава Красновишерского муниципального округа не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений 
в настоящие Правила обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Красновишерского муниципального округа Пермского края, и размещение указанного сообщения на официальном сайте Красновишерского муниципального округа Пермского края в сети «Интернет».
9.  Администрация муниципального округа осуществляет проверку проекта изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану Красновишерского муниципального округа Пермского края, схеме территориального планирования Пермского края, схеме территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
10. По результатам указанной в пункте 9 настоящей статьи проверки администрация муниципального округа направляет проект внесения изменений в настоящие Правила главе администрации Красновишерского муниципального округа или, в случае обнаружения 
его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 9 настоящей статьи, 
в Комиссию на доработку.
11.  Глава Красновишерского муниципального округа при получении 
от администрации муниципального округа проекта внесения изменений в настоящие Правила принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта (за исключением случаев, когда проведение общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется).
12. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в порядке, установленном статьей 15 настоящих Правил и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

13. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в настоящие Правила Комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений 
в проект внесения изменений в Правила и представляет указанный проект главе Красновишерского муниципального округа. Обязательными приложениями 
к проекту внесения изменений в Правила являются протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется.
14. Глава Красновишерского муниципального округа в течение десяти дней после представления ему проекта внесения изменений в настоящие Правила с обязательными приложениями, указанными в пункте 13 настоящей статьи, принимает решение 
об утверждении изменений в настоящие Правила или об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
15. Изменения в настоящие Правила утверждаются постановлением администрации муниципального округа.
16. После принятия постановления администрации муниципального округа 
о внесении изменений в настоящие Правила, они подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте самоуправления Красновишерского муниципального округа Пермского края в сети «Интернет».
17. Утвержденные изменения в Правила подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) 
в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия постановления администрации муниципального округа о внесении изменений в Правила.
Глава 6. Общие положения.
Статья 27. Состав и назначение территорий общего пользования

1. В состав территорий общего пользования входят территории, занятые парками, набережными, скверами, бульварами, площадями, улицами, проездами, и иные территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.

2. Земельные участки в границах территорий, занятых парками, скверами, могут быть предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: фонтанов, игровых площадок, площадок для национальных игр, спортплощадок, проката игрового и спортивного инвентаря, комплексов аттракционов, игровых залов, бильярдных; помещений для компьютерных игр, интернет-кафе, танцплощадок, дискотек, летних театров и эстрад; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, рестораны); киосков, лоточной торговли, временных павильонов розничной торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения, малых архитектурных форм, пунктов оказания первой медицинской помощи, оранжерей, хозяйственных корпусов, опорных пунктов полиции, общественных туалетов, резервуаров для хранения воды, объектов пожарной охраны, стоянок автомобилей, площадок для выгула собак, мемориальных комплексов, дендропарков и других подобных объектов.

3. Земельные участки в границах территорий, занятых набережными, могут быть предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения стоянок автомобилей, спортплощадок, проката игрового и спортивного инвентаря, игровых площадок, площадок для национальных игр, предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, рестораны), вспомогательных сооружений набережных: причалов, иные сооружений; пунктов оказания первой медицинской помощи, оранжерей, опорных пунктов полиции, общественных туалетов, вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: бассейнов, фонтанов, малых архитектурных форм и других подобных объектов.

4. Земельные участки в границах территорий, занятых бульварами, могут быть предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: фонтанов, проката игрового и спортивного инвентаря, киосков, лоточной торговли, временных павильонов розничной торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения, малых архитектурных форм, опорных пунктов полиции, общественных туалетов, площадок для выгула собак, мемориальных комплексов и других подобных объектов.

5. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, проездами, могут быть предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: фонтанов, проката игрового и спортивного инвентаря; лоточной торговли, временных павильонов розничной торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; временных площадок, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных форм, опорных пунктов полиции, общественных туалетов, стоянок автомобилей, мемориальных комплексов и других подобных объектов.

Статья 28. Принудительное отчуждение земельных участков (изъятие земельных участков) для муниципальных нужд, резервирование земель для муниципальных нужд, установление публичных сервитутов

1. Порядок и случаи принудительного отчуждения земельных участков (изъятия земельных участков) для муниципальных нужд определяются гражданским и земельным законодательством.

2. Резервирование земель для муниципальных нужд осуществляется в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации.

3. В случаях, если это необходимо для обеспечения интересов Красновишерского муниципального округа Пермского края или населения Красновишерского муниципального округа в отношении земельного участка может быть установлен публичный сервитут 
без изъятия соответствующего земельного участка.

Статья 29. Контроль использования земельных участков и объектов 

капитального строительства

Контроль использования земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Статья 30. Архитектурно-градостроительный облик объектов капитального строительства

1. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства подлежит согласованию с администрацией муниципального округа при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах территорий, определенных на карте границ зоны архитектурно-градостроительного регулирования.

2. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется в соответствии со статьей 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении:

1) объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;

2) объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство;

3) объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании учреждений, исполняющих наказание;

4) объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции 
в области обороны страны и безопасности государства;

5) иных объектов, определенных Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края.

3. Срок выдачи согласования (отказа в согласовании) архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не может превышать десять рабочих дней.

4. Основанием для отказа в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства является несоответствие архитектурных решений объекта капитального строительства, определяющих его архитектурно-градостроительный облик и содержащихся в проектной документации либо в задании застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, требованиям к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте.

5. Порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства устанавливается Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В отношении территорий, определенных на карте границ зоны архитектурно-градостроительного регулирования, в границах которых предусматриваются требования 
к архитектурно-градостроительному облику, устанавливаются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства устанавливаются с учетом видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, указанных в градостроительном регламенте, требований технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования и правил благоустройства территорий.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства включают в себя:

требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства;

требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства;

требования к цветовым решениям объектов капитального строительства;

требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства;

требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства;

требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1) Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства:

объекты капитального строительства, фасад которых ориентирован на красные линии и которые расположены на земельных участках, примыкающих к красным линиям, должны располагаться с учетом системы размещения существующих объектов капитального строительства вдоль красной линии (фронтальная, профильная, ориентация под углом), системы параметрических характеристик (высота, длина) и силуэтных характеристик (абрис застройки) окружающей застройки;

между длинными сторонами жилых домов следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых домов высотой 2 - 3 этажа – не менее 15 м; высотой четыре этажа и более – не менее 20 м; между длинными сторонами жилых зданий и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м;

минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м;

в условиях реконструкции жилых домов указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении условия непросматриваемости жилых помещений, 
в том числе комнат, кухонь, ванных комнат, из окна в окно.

входная группа должна иметь козырек или быть заглублена внутрь фасада;

высота помещений первых этажей объектов капитального строительства, предназначенных для общественного использования или предпринимательства, обращенных к территориям общего пользования, должна быть не менее 3,5 м.

Требования настоящего пункта не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства.

2) Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства:

внешний вид и композиционное расположение архитектурных и декоративных элементов фасада объекта капитального строительства должны обеспечивать принципы завершенности, целостности и согласованности архитектурного решения;

габариты, характер устройства и внешний вид элементов фасада объекта капитального строительства должны обеспечивать композиционное единство форм, цветовых решений, фактурную совместимость отделочных материалов, согласовываться 
с общим архитектурным решением объекта капитального строительства;

фасады первых этажей объектов капитального строительства, обращенные 
к территориям общего пользования, должны иметь площадь остекления не менее 50%;
входные группы в жилые и общественные помещения (кроме вспомогательных и аварийных входов и выходов) должны иметь площадь остекления не менее 50%, единое архитектурное решение в пределах всего фасада, располагаться с привязкой 
к композиционным осям фасада, иметь одинаковые цвет, конструкцию и рисунок дверных полотен по всему фасаду объекта капитального строительства;

устройство внешних тамбуров входных групп на фасадах, обращенных 
к территориям общего пользования, не допускается;

размещение входных групп объектов капитального строительства и их элементов 
за красными линиями не допускается.

Требования настоящего пункта не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства.

3) Требования к цветовым решениям объекта капитального строительства:

фасады объектов капитального строительства выполняются с применением цветового решения, нейтрального по отношению к сложившейся застройке территории (цвета фасадов выбираются из цветовой палитры отделки фасадов объектов капитального строительства, расположенных по сложившейся линии застройки в границах квартала);

при определении цветовых характеристик фасадов объектов капитального строительства основной (доминирующий) цвет фасада должен составлять не менее 60% общей площади фасада;

при реконструкции объектов капитального строительства не допускается применение отделочных материалов фасадов и цветовых решений, не соответствующих существующим материалам отделки и цветам элементов фасадов объектов капитального строительства, запрещаются частичная (фрагментарная) отделка и окраска фасадов, если такие отделка, окраска не предусмотрены первоначальным архитектурным решением объекта капитального строительства или нарушают его стилевую и композиционную целостность.

4) Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства:

фасады объектов капитального строительства выполняются с применением натурального камня, штукатурки, облицовочного кирпича, облицовочных фасадных плит, стекла, керамики, архитектурного бетона, искусственного камня;

не допускается использование при отделке фасадов сайдинга (металлических или пластиковых панелей, имитирующих деревянную обшивку, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства), профилированного металлического листа (профнастила, за исключением объектов капитального строительства, расположенных 
на территориях промышленных предприятий), асбестоцементных листов, сэндвич-панелей, сотовых поликарбонатов;

при отделке фасадов крепление плит, плитных материалов, панелей должно осуществляться методом скрытого монтажа.
5) Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства:

размещение технического и инженерного оборудования (антенн, кабелей, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения и др.) на фасадах, силуэтных завершениях объектов капитального строительства (башнях, куполах), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах, ограждениях балконов, лоджий допускается исключительно в предусмотренных проектной документацией местах, скрытых для визуального восприятия, или 
с использованием декоративных маскирующих ограждений, коробов;

габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, а также креплений не должны ухудшать визуальные характеристики объектов капитального строительства;

не допускается размещать техническое и инженерное оборудование 
на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, и иных видов монументального искусства;

не допускается размещать наружную открытую прокладку по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, размещение сетей с нарушением пластики фасада;

размещение защитных устройств (ограждения, решетки, рольставни) должно быть оформлено в едином стиле объекта капитального строительства.

6) Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства.

Допускается размещение установок освещения архитектурно-художественной подсветки на фасадах объектов капитального строительства:

общая заливающая подсветка (освещение части объектов капитального строительства);

локальная подсветка (освещение части объекта капитального строительства, а также отдельных архитектурных элементов объекта капитального строительства);

контурная подсветка (освещение линейного характера, направленное на выявление силуэта объектов капитального строительства, очертания его формы);

круговая подсветка (равномерное распределение света по периметру фасада объектов капитального строительства, направленное на выявление объемной формы объекта капитального строительства);

карнизная подсветка (освещение в соответствии с горизонтальными членениями фасада объектов капитального строительства);

световая графика (создание светографического рисунка на поверхности фасада объектов капитального строительства с помощью источников света, лазеров, голограмм, слайдов, за исключением изображений, содержащих рекламу);

световая живопись (проекционные многоцветные изображения статического или динамического характера на фасаде объектов капитального строительства, осуществляемые с помощью мощных прожекторов, за исключением изображений, содержащих рекламу).

Архитектурное освещение фасадов не должно приводить к нарушению восприятия пропорций и иных визуальных характеристик объекта капитального строительства, нарушать гигиенические нормативы освещенности окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, предусмотренные федеральными санитарными правилами, ослеплять участников дорожного движения.

Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется в отношении объектов капитального строительства, указанных в пунктах 1 – 4 части 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
а также в отношении:

а) гидротехнических сооружений;

б) объектов и инженерных сооружений, предназначенных для производства и поставок товаров в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;

в) подземных сооружений;

г) объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв и водных объектов;

д) объектов капитального строительства, предназначенных (используемых) для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов производства и потребления;

е) объектов капитального строительства, предназначенных для обезвреживания, размещения и утилизации медицинских отходов;

ж) объектов капитального строительства, предназначенных для хранения, переработки и утилизации биологических отходов;

з) объектов капитального строительства, связанных с обращением с радиоактивными отходами;

и) объектов капитального строительства, связанных с обращением веществ, разрушающих озоновый слой;

к) объектов использования атомной энергии;

л) опасных производственных объектов, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Статья 31. Ответственность за нарушение Правил

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 32. Вступление в силу настоящих Правил

1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.

2. Сведения о территориальных зонах вносятся в единый государственный реестр недвижимости.
Раздел II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 33. Перечень территориальных зон
	Наименование зоны
	Индекс зоны

	Зона среднеэтажной жилой застройки (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Ж-1

	Зона малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей, включая мансардный)
	Ж-2

	Зона индивидуальной жилой застройки
	Ж-3

	Зона многофункциональной общественно-деловой застройки
	ОД-1

	Зона специализированной общественной застройки
	ОД-2

	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	ОД-3

	Производственная зона
	П

	Коммунальная зона
	К

	Зона инженерной инфраструктуры
	И

	Зона транспортной инфраструктуры
	Т

	Зона сельскохозяйственных угодий
	СХ-1

	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	СХ-2

	Зона обеспечения сельскохозяйственного производства
	СХ-3

	Иные зоны сельскохозяйственного назначения
	СХ-4

	Зона озеленённых территорий общего пользования
	Р-1

	Зона отдыха (рекреация)
	Р-2

	Иные зоны
	Р-3

	Зона кладбищ
	СН-1

	Зона складирования и захоронения отходов
	СН-2

	Зона режимных территорий
	СН-3


1. Использование земель, для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются:

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

1) Земли лесного фонда.
Условия использования для земель лесного фонда устанавливаются Лесным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации.
2) Земли, покрытые поверхностными водами.
Условия использования и ограничения на территории водных объектов регламентируются Водным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, региональными и местными нормативно-правовыми актами.
3) Земли запаса.
Условия использования и ограничения на территории земель запаса регламентируются Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации.
4) Земли особо охраняемых природных территорий.
Условия использования и ограничения на территории земель особо охраняемых природных территорий регламентируются Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
5) Земли сельскохозяйственных угодий.
Условия использования и ограничения на территории земель сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья) регламентируются Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации.
6) Земли особых экономических зон.
Условия использования и ограничения на территории земель особых экономических зон регламентируются Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
7) Земли территорий опережающего социально-экономического развития.
Условия использования и ограничения на территории опережающего социально-экономического развития регламентируются Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего развития в Российской Федерации».
2. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется:
1) в границах территорий общего пользования (в том числе береговых полос водных объектов общего пользования, улиц, проездов, площадей, скверов, бульваров).

Условия использования территорий общего пользования определяются законодательством Российской Федерации. Режим использования береговых полос водных объектов общего пользования и береговой полосы внутренних водных путей регулируется Водным кодексом Российской Федерации, Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения 
о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
3) на территориях, предназначенных для размещения линейных объектов и (или) занятых линейными объектами.
Условия для территорий линейных объектов устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительством Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи», постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2020 г. № 1753 «О минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2025 г. № 1486 «Об утверждении Положения о придорожных полосах автомобильных дорог», ГОСТом 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояние безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 в», СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), приказом Минтранса Российской Федерации от 18 августа 2020 г. 
№ 313 «Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения»;
4) на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Условия использования земельных участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых, регламентируются Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».

Жилые зоны
Статья 34. «Зона среднеэтажной жилой застройки (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)» Ж-1
	Виды разрешенного использования,

код в соответствии 
с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 10 ноября 2020 г. 
№ П/0412
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки в границах земель-ного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Среднеэтажная жилая застройка – КОД 2.5.
Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений 
в многоквартирном доме
не составляет более 20% общей площади помещений дома
	Минимальная площадь земельного участка – 600 м2,
максимальная площадь земельного 
участка – 20000 м2
	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительст-во зданий, строений, сооружений - 5 м
	максимальное количество этажей – 8 (включая мансардный), минимальное количество этажей – 5
	при новом строи-тельстве – 40 %;
при реконструк-

ции – 60 %
	при проектировании руководствоваться документацией 
по планировке территории,
СП 55.13330.2016 Здания жилые многоквартирные, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.5:
Многоквартирные дома, в том числе со встроенными, пристроенными, встроенно-пристроенными объектами обслуживания

	Иные параметры:

Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для 5-этажных зданий и по 5 м на каждый дополнительный этаж зданий 
до 12 этажей) – 25 м.

Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м.

Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости – 6 м.

Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости – 8 м.

Высота ограждения около многоквартирного жилого дома не должна превышать – 0,7 м.

Нормируемые разрывы:

- от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учреждений, не менее – 25 м.

- от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов, не менее – 15 м.

- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов, не менее – 10 м.

- от края лесопаркового, лесного массива до границ ближних участков жилой застройки, не менее – 30 м.

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с СП 4.13130.2013

	Коммунальное обслуживание – КОД 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2
	Предельные параметры 
не подлежат установлению
	не подлежат установлению для линейных объектов.

Отступ от границ земельного участка – не менее 1 м
	не подлежат установлению для линейных объектов.

Для строений –3 этажа
	не подлежат установлению для линейных объектов.

80 % – для зданий
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительных норм 
и правил, технических регламентов,

местных нормативов градостроительного проектирования; 
других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.1:
Артезианская скважина; водонапорная башня; водопроводная насосная станция; водопровод; канализационная насосная  станция; канализация;  газопровод; газорегуляторный пункт; кабель связи; кабель силовой; тепловая сеть; воздушная линия электропередачи; тепловой пункт; дождевая канализация; котельная; насосная станция; трансформаторная подстанция; телефонная станция; станция, антенна сотовой связи; водозаборное сооружение; площадка для сбора мусора; здание управляющей компании; здание ресурсоснабжающей организации

	Социальное 
обслуживание – КОД 3.2.

Размещение зданий, предназначенных 
для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использова-ния включает в себя содержание видов разре-шенного использования 
с кодами 3.2.1 – 3.2.4
	Минимальная площадь земельного 
участка – 500 м2
Максимальная площадь земельного 
участка – 7000 м2
	не подлежат установлению
	3 этажа
	80 %
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 141.13330.2012. Учреждения социального обслуживания населения,

СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.2:
Административное здание; дом престарелых; детский дом; центр социальной помощи семье и детям; детский дом-интернат; дом ребенка (малютки); дом-интернат для престарелых и инвалидов; дом-интернат для детей-инвалидов; дом-интернат для взрослых с физическими нарушениями; психоневрологический интернат; пункт ночлега для бездомных граждан; служба занятости; пункт питания малоимущих граждан; некоммерческий фонд; благотворительная организация

	Бытовое 
обслуживание – КОД 3.3.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Минимальная площадь земельного 
участка – 20 м2,
максимальная площадь земельного 
участка – 10000 м2
	минимальный отступ от границ земель общего 
пользования – 5 м, либо по сложившейся линии регулирования застройки. От границ смежных землепользо-вателей – 3 м
	2 этажа
	80 %
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения.

СНиП 31-06-2009

СП 42.13330.2016

Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.3:
Объекты бытового обслуживания (приёмные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката, похоронные бюро и другие подобные объекты)

	Здравоохранение – КОД 3.4

Размещение объектов капитального строитель-ства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 – 3.4.2
	Минимальная площадь земельного 
участка – 1000 м2,
максимальная площадь земельного 
участка – 20000 м2
	от границ 
смежных землеполь-зователей – 3 м
	3 этажа
	80 %
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций». 
СП 42.13330.2016, 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.4:
Учреждения амбулаторно-поликлинического обслуживания; учреждения стационарного медицинского обслуживания; станции скорой и неотложной медицинской помощи; фельдшерско-акушерский пункт; диагностический центр без стационара; клиническая лаборатория; больница; аптека; молочная кухня и раздаточный пункт детского питания

	Образование и просвещение – КОД 3.5

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 – 3.5.2
	Минимальная площадь земельного 
участка – 2000 м2,
максимальная площадь земельного 
участка – 30000 м2
	минимальное расстояние от здания (земельного участка) детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – 25 м
	2 этажа – объекты дошкольного начального образования вместимостью 
до 150 чел. и степени огнестойкости здания не ниже II,

СП 2.13130.2020. 

3 этажа – объекты общеобразовательного назначения вместимостью 
до 600 учащихся и степени огнестойкости здания не ниже II,

СП 2.13130.2020
	50 %
	проектирование, строительство, реконструкцию осуществлять 
в соответствии 

с СП 252.1325800.2016. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования 

СП 251.1325800.2016

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.5:
Дошкольные образовательные организации; общеобразовательные организации; организации дополнительного образования; учебные корпуса профессиональных образовательных организаций; учебные корпуса образовательных организаций высшего образования; организации дополнительного профессионального образования; образовательные организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

	Культурное развитие – 

КОД 3.6.

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 – 3.6.3
	Минимальная площадь земельного 
участка – 1000 м2,
максимальная площадь земельного 
участка – 5000 м2
	минимальный отступ от границ земель общего пользования 
(в районе новой застройки) – 5 м, либо по сложившейся линии регулирования застройки
	3 этажа
	80 %
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 309.1325800.2017. Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования,

СП 42.13330.2016,

СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.6:
Музей; выставочный зал; художественная галерея; дом культуры; библиотека; кинотеатр; кинозал; объект культуры клубного типа, дом творчества

	Общественное 
управление – КОД 3.8.

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешен-ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 – 3.8.2
	Минимальная площадь земельного 
участка – 40 м2,
максимальная площадь земельного 
участка – 10000 м2
	минимальный отступ от границ земель общего пользования улиц – 5 м, либо 
по сложившейся линии регулирования застройки. От границ смежных землепользо-вателей – 3 м
	5 этажей
	50 %
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009, 

СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.8:
Административное здание; здание административно-управленческого учреждения; здание суда; здание пенсионного фонда; учреждения органов власти, местного самоуправления; учреждения общественных объединений и организаций, творческих союзов, международных организаций; ЗАГСы и дворцы бракосочетания; архивы

	Деловое управление 4.1

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)
	Минимальная площадь земельного 
участка – 1000 м2,
максимальная площадь земельного 
участка – 10000 м2
	минимальный отступ от границ земель общего пользования улиц – 5 м, либо 
по сложившейся линии регулирования застройки. От границ смежных землепользо-вателей – 3 м
	5 этажей
	50 %
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009, 

СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.1:
Объекты административного назначения для оказания услуг населению (юридические консультации, нотариальные и риэлтерские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры и другие подобные объекты); офисные центры, бизнес-центры; телерадиокиностудии, студии звукозаписи, редакционно-издательские организации (за исключением типографий)

	Рынки – КОД 4.3

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), 
с учетом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
	Минимальная площадь земельного участка – для рыночного комплекса 
на одно торговое место следует принимать 6 м2 торговой площади.

Максимальная площадь земельного участка 
не подлежит установлению
	от границ 
смежных землепользо-вателей – 5 м
	2 этажа.

Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м
	50 %
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.3:
Рынки продовольственных и непродовольственных товаров розничной и мелкооптовой торговли

	Магазины – КОД 4.4

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Минимальная площадь земельного 
участка – 100 м2,
максимальная площадь земельного 
участка – 3000 м2
	минимальный 
отступ от красной линии – 5 м, либо 
по сложившейся линии регулирования застройки. От границ смежных землеполь-зователей – 3 м
	2 этажа
	50 %
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 

СНиП 31-06-2009 

СП 42.13330.2016

СНиП 2.07.01-89* 

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.4:
Объекты розничной торговли; аптеки, аптечные пункты

	Спорт – КОД 5.1

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешен-ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 5.1.7
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	по заданию на проектирование
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 

СНиП 2.07.01-89*, 

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 5.1:
Стадионы; ипподромы; спортивные клубы; спортивные залы; бассейны; физкультурно-оздоровительные комплексы; физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры; оборудованные спортивные площадки; автодромы; мотодромы; стрельбища и другие подобные объекты; объекты водного спорта; спортивные базы

	Связь – КОД 6.8.

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии с проектом.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, 

СП 42.13330.2016

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.8:
Станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование


	Земельные участки (территории) общего пользования – КОД 12.0.

Земельные участки общего пользования.

Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2
	предельные минимальные/максималь-ные размеры земельных участков – не подлежат установлению
	расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 
50 м, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать 
не более 25 м.

В случаях превышения указанного расстояния следует предусматри-вать на расстоянии 
не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 

СНиП 2.07.01-89* , строительных норм и правил, технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.0:
Проезды; автомобильные дороги; улицы и дороги местного значения с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры; элементы благоустройства; общественные туалеты


	Иные параметры:

Ширина основных пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллеи, дорожек, тропинок) – не менее 1,5 м.

Ширина основных пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-каталках не менее – 1,8 м.

Основные проезды проектируются с двусторонним движением с шириной полосы для движения – не менее 2,75 м.

Второстепенные проезды допускается проектировать однополосными шириной не менее 3,5 м.

Ширина прогулочной дороги (аллеи): при озеленении кустарником – не менее 1,5 м, при озеленении деревьями – не менее 2,25 м.

Необходимость устройства и параметры разделительных озеленённых полос между тротуарами и проезжей частью на всех категориях улиц в малоэтажной жилой застройке определяются потребностями прокладки инженерных сетей.

Минимальные расстояния от оси ствола дерева, кустарника до:

- магистральных улиц общегородского значения – 5 – 7 м;

- магистральных улиц районного значения – 3 – 4 м;

- улиц и дорог местного значения – 2 – 3 м;

- проездов – 1,5 – 2 м.

Территорию зеленых насаждений принимать для:

- бульвара 70 – 75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки – 25 – 30 %,

- сквера 60 – 75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки – 25 – 40 %

	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Амбулаторное ветери-нарное обслуживание – КОД 3.10.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	Минимальная площадь земельного 
участка – 30 м2.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежат установлению
	минимальный отступ от границ земель общего пользования улиц в районе новой застройки – 5 м, либо по сложившейся линии регулирования застройки, от границ смежных землеполь-зователей – 3 м
	2 этажа
	80 %
	проектирование и строительство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* , строительных норм и правил, технических регламентов,

местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.10.1:
Ветеринарный кабинет; ветеринарная клиника

	Банковская и страховая деятельность – КОД 4.5.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	Минимальный размер земельного 
участка – 50 м2. Максимальный размер земельного 
участка – 5000 м2.

Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту – 30 м.

Минимальная ширина/глубина – 15 м
	от границ земель общего пользования улиц – 5 м, либо 
по сложившейся линии регулирования застройки. От границ смежных землеполь-зователей – 3 м
	3 этажа
	50 %
	проектирование и строительство осуществлять 
с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.

СНиП 31-06-2009, 

СП 42.13330.2016, 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.5:
Страховые учреждения; кредитно-финансовые учреждения

	Общественное питание – КОД 4.6.

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	минимальный размер земельного участка – 150 м2.

Максимальный размер земельного участка – 4000 м2. Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту – 30 м.

Минимальная ширина/глубина – 15 м
	минимальный отступ от красной линии – 
5 м, либо 
по сложившейся линии регулирования застройки. От границ смежных землеполь-зователей – 3 м
	5 этажа
	50 %
	проектирование и строительство осуществлять 
с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, 
СП 42.13330.2016  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.6:
Объекты общественного питания 

	Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Хранение автотранспорта – КОД 2.7.1.

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначен-ных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использова-ния с кодом 2.7.2, 4.9
	Минимальная площадь земельного 
участка – 20 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 2500 м2
	определяются 
по основному виду использования земельных участков и объектов капитального строительства
	1 этаж 
(для гаражей и закрытых стоянок)
	не установлены
	проектирование и строительство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* , строительных норм и правил, технических регламентов,

местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.7.1:
Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в т.ч. подземные; гараж с разделением на машино-места

	Размещение гаражей для собственных нужд – 

КОД 2.7.2.

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей, и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих с ними общую крышу, фундамент и коммуникации
	Минимальная площадь земельного 
участка – 20 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 60 м2
	определяются 
по основному виду использования земельных участков и объектов капитального строительства
	1 этаж 
(для гаражей и закрытых стоянок)
	не установлены
	проектирование и строительство осуществлять 

с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,

местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.7.2:
Отдельно стоящий гараж; гараж, блокированный общими стенами с другими гаражами в одном ряду

	Гостиничное обслуживание – КОД 4.7.

Размещение гостиниц
	Минимальная площадь земельного 
участка – 500 м2.

Максимальная площадь земельного 
участка – 20000 м2
	минимальный отступ от границ земель общего пользования улиц – 5 м, либо 
по сложившейся линии регулирования застройки. От границ смежных землепользо-вателей – 3 м
	5 этажей
	50 %
	проектирование и строительство осуществлять 
с учетом СП 257.1325800.2016.
Здания гостиниц. Правила проектирования, 
СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.7:
Гостиницы, гостиничные комплексы

	Обеспечение внутреннего правопорядка – КОД 8.3.

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания 
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	предельные максимальные/минимальные размеры земельных участков - не подлежат установлению, устанавливаются 
на основании расчета.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:

отделение полиции – 

0,3 – 0,5 га на объект;

опорный пункт охраны порядка – 0,1 – 0,15 га 
на объект; пожарное 
депо – 0,55 – 2,2 га 
на объект (в зависимости от количества пожарных автомобилей)
	минимальный отступ от границ земель общего пользования – 3 м, либо по сложив-шейся линии регулирования застройки.От границ смежных землеполь-зователей – 3 м.

Расстояние 
от пожарного депо 
до границ земельных участков общеобра-зовательных школ, дошкольных органи-заций и лечебных учреждений – 30 м
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	проектирование и строительство осуществлять 
с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 

СНиП 31-06-2009,

СП 42.13330.2016, 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 8.3:
Защитные сооружения гражданской обороны; пункты охраны правопорядка


Примечание:

1) Сокращение площадей зеленых насаждений в существующей застройке допускается при наличии проекта изменения озеленения территории. Проект озеленения (изменения озеленения) согласовывается комиссией по землепользованию и застройке.

2) Проекты паспорта отделки фасадов зданий, строений сооружений, выходящих в сторону центральных, главных и магистральных улиц, 
в том числе устройство отдельных входов в нежилые помещения жилых домов согласовываются с администрацией городского округа. Любое изменение визуального внешнего вида объектов, в том числе размещение места для рекламных баннеров, световых рекламных конструкций 
на фасадах многоквартирных домов и других объектах согласовывается с администрацией городского округа в соответствии с порядком работы комиссии 
по землепользованию и застройки.

3) Собственники, пользователи, владельцы, арендаторы зданий, строений и сооружений обязаны обеспечить своевременное производство работ 
по реставрации, ремонту и покраске фасадов, кровли согласно паспорту цветового решения фасада, согласованному в установленном порядке.

4) Жилые, административные и общественные здания должны быть оборудованы номерными указателями и домовыми знаками установленного образца. Жилые здания должны быть оборудованы указателями номеров подъездов и квартир.

Изменения архитектурно-планировочной организации земельного участка, в том числе размещение автостоянок для жителей домов, детских и спортивных площадок, нестационарных торговых объектов (павильонов, палаток, лотков) при наличии в дома встроенно-пристроенного торгового помещения производится по согласованию с администрацией муниципального округа в рамках работы Комиссии по землепользованию и застройки.
Статья 35. «Зона малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей, включая мансардный)» Ж-2
	Виды разрешенного использования
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Для индивидуального жилищного строительства – КОД 2.1.

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, не предназначен-ного для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание сельскохозяйственных культур;

размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек
	предельные минимальные размеры земельных участков:

длина – 15 м;

ширина – 12 м.

Минимальная площадь земельного 
участка – 400 кв. м.

Максимальная площадь земельного 
участка – 2500 кв. м

В случаях исторически сложившейся застройки, а также образования земельных участков 
для размещения хозяйственных построек минимальная площадь земельного участка не подлежит установлению
	от границ смежного земельного участка до основного строения – не менее 3 м, 
до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – не менее 1 м.

Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных 
на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Минимальный отступ от красной линии 
при новом строительстве – 3 м
	3 этажа (надземных, включая мансардный)
	30 %
	проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов 
с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки необходимо осуществлять 
в соответствии 
с СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные,

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.1:
Индивидуальный жилой дом; гараж для собственных нужд; баня; сарай

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка – КОД 2.1.1.

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме 
не составляет более 15% общей площади помещений дома
	Минимальная площадь земельного 
участка – 100 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 5000 м2.

Максимальный коэффициент застройки земельного участка для размещения многоквар-тирного малоэтажного жилого дома:

при новом строительстве – 0,4; 

при реконструкции – 0,6.

Максимальный коэф-фициент плотности застройки земельного участка для размещения многоквартирного малоэтажного жилого дома: при новом строительстве – 1,2;

при реконструкции – 1,6

В случаях исторически сложившейся застройки, а также образования земельных участков 
для размещения хозяйственных построек минимальная площадь земельного участка 
не подлежит установлению
	минимальный отступ от границ земель общего пользования до зданий, строений, сооружений – 
в соответствии 
с проектом планировки, 

но не менее 3 м, 

в существующей застройке – по линии застройки
	4 этажа (включая мансардный), минимальное кол-во этажей – 2 эт.

Максимальная высота здания – 15 м
	при новом строи-тельстве – 40 %;

при реконструк-ции – 60 %
	проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов 
с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки необходимо осуществлять 
в соответствии 
с СП 55.13330.2016. Дома жилые одноквартирные,

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.1.1:
Многоквартирный жилой дом, в том числе со встроенными, пристроенными, встроенно-пристроенными объектами обслуживания; спортивная площадка; детская площадка; площадка для отдыха; индивидуальный гараж; машино-место

	Проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих, или блокированной застройки необходимо осуществлять в соответствии с СП 55.13330.2016. Дома жилые одноквартирные, 
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89*

	Блокированная жилая застройка – КОД 2.3.

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен 
с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	Минимальная площадь земельного 
участка – 200 кв. м.

Максимальная площадь земельного 
участка – 1500 кв. м
	3 м
	3 этажа
	30 %
	проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов 
с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки необходимо осуществлять 
в соответствии 
с СП 55.13330.2016. Дома жилые одноквартирные,

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.3:
Жилой дом, блокированный с другим жилым домом (жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (боковыми стенами) без проёмов и имеющий отдельный выход на земельный участок; спортивная площадка; детская площадка; площадка для отдыха; гараж для собственных нужд

	Иные параметры:

Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 - 3 этажа – 15 м.

Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 - 4 этажа и торцами таких зданий с окнами жилых комнат – 10 м.

Минимальная глубина участка (n – ширина жилой секции) – 10,5+ n м.

Минимальная глубина заднего двора (для 2-3 этажных зданий) – 7,5 м.

Минимальная ширина бокового двора (для 2-3 этажных зданий) – 4 м.

Минимальная суммарная ширина боковых дворов – 8 м.

Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м.

Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени 
огнестойкости – 6 м.

Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости – 8 м.

Высота ограждения около многоквартирного жилого дома не должна превышать – 1,5 м (со стороны улицы), ограждения должны быть сетчатые или решётчатые с целью минимального затемнения участка;

Высота ограждения, цвет должен быть однообразным на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы.

На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения на ленточном бетонном или свайном фундаменте, которые должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью минимального затенения территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м.

Если дом принадлежит на праве собственности нескольким лицам и земельный участок находится в их общем пользовании, допускается выполнять ограждения внутри земельного участка из сетки или штакетника максимальной высотой – 1 м.

Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 3,5 м; до конька скатной кровли – не более 6 м; до низа скатной кровли – не более 3,0 м.

Нормируемые разрывы:

- от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учреждений, не менее – 25 м.

- от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов, не менее – 15 м.

- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов, не менее – 10 м.

- от края лесопаркового, лесного массива до границ ближних участков жилой застройки, не менее – 30 м

	Коммунальное обслуживание – КОД 3.1.

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2
	Предельные параметры не подлежат установлению
	не подлежат установлению для линейных объектов.

Отступ от границ земельного участка – не менее 1 м
	не подлежат установлению 
для линейных объектов. Для строений – 3 этажа
	не подлежат установлению для линейных объектов.

80% – для зданий
	проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 

СНиП 2.07.01-89* , 

строительных норм 
и правил, технических регламентов,

местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.1:
Артезианская скважина; водонапорная башня; водопроводная насосная станция; водопровод; канализационная насосная  станция; канализация;  газопровод; газорегуляторный пункт; кабель связи; кабель силовой; тепловая сеть; воздушная линия электропередачи; тепловой пункт; дождевая канализация; котельная; насосная станция; трансформаторная подстанция; телефонная станция; станция, антенна сотовой связи; водозаборное сооружение; площадка для сбора мусора; здание управляющей компании; здание ресурсоснабжающей организации

	Проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки необходимо осуществлять в соответствии с СП 55.13330.2016. Дома жилые одноквартирные, 
СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89*

	Бытовое обслуживание – КОД 3.3.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Минимальная площадь земельного 
участка – 40 кв. м,

для размещения бани – 200 кв. м;
для размещения прачечных,
химчисток – 100 м2;
для предприятий бытово-го обслуживания – 50 м2;
для размещения бюро похоронного обслуживания – 50 м2.
Максимальная площадь земельного 
участка – 10000 м2
	минимальный отступ от границ земель общего пользования – 5 м, либо по сложившейся линии регулирования застройки. От границ смежных землеполь-зователей – 3 м
	2 этажа
	80 %
	проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 

СНиП 31-06-2009 

(с изменениями № 1-4),

СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.3:
Объекты бытового обслуживания (приёмные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката, похоронные бюро и другие подобные объекты)

	Здравоохранение – КОД 3.4.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 – 3.4.2
	Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв.м.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установле-нию, устанавливается на основании расчета в соответствии с проектом
	от границ смежных землепользователей – 3 м
	3 этажа
	80%
	проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 158.13330.2014. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования 
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.4:
Учреждения амбулаторно-поликлинического обслуживания; учреждения стационарного медицинского обслуживания; станции скорой и неотложной медицинской помощи


	Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование – КОД 3.5.1.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)
	Минимальная площадь земельного 
участка – 1000 кв. м.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии 
с проектом
	минимальное расстояние от здания (земельного участка) детских дошкольных учреждений и обще-образовательных школ до красных линий – 25 м
	2 этажа – объекты дошкольного начального образования вместимостью 
до 150 чел. и степени огнестойкости здания не ниже II 

(пункт 6.7.10.
СП 2.13130.2020, утвержден приказом МЧС России 
от 12 марта 2020 г. 
№ 151)

3- этажа – объекты общеобразовательно-го назначения вместимостью 
до 600 учащихся и степени огнестойкости здания не ниже II 

(пункт 6.7.15. 
СП 2.13130.2020, утвержден приказом МЧС России
от 12 марта 2020 г.
 № 151)
	50%
	проектирование, строительство, реконструкцию осуществлять 
в соответствии 
с СП 252.1325800.2016.

Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования,

СП 251.1325800.2016.
Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.5.1:
Дошкольные образовательные организации; общеобразовательные организации; организации дополнительного образования; образовательные организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья


	Объекты культурно-досуговой деятельности – КОД 3.6.1.
Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	Минимальная площадь земельного 
участка – 200 кв. м.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 

в соответствии 
с проектом
	минимальный отступ от границ земель общего пользования
(в районе новой застройки) – 3 м, либо по сложившейся линии регулирования застройки
	3 этажа
	80 %
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 309.1325800.2017. Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования, 

СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.6.1:
Музей; выставочный зал; художественная галерея; дом культуры; библиотека; кинотеатр; кинозал; объект культуры клубного типа, дом творчества

	Магазины – КОД 4.4.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Минимальная площадь земельного 
участка – 100 кв. м.

Максимальная площадь земельного 
участка – 2000 кв. м
	от границ смежных землепользователей – 3 м
	2 этажа
	85 %
	проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. Актуализи-рованная редакция СНиП 31-06-2009, 

СП 42.13330.2016.

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.4:
Объекты розничной торговли; аптеки, аптечные пункты

	Земельные участки (территории) общего пользования – КОД 12.0.

Земельные участки общего пользования.

Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2
	предельные минима-льные/максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению
	расстояние от края основной проезжей части магистраль-ных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, 
при условии применения шумо-защитных устройств – не менее 25 м.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать 
не более 25 м.
В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать
на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016.

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.0:
Проезды; автомобильные дороги; улицы и дороги местного значения с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры; элементы благоустройства; общественные туалеты

	Иные параметры:
Ширина основных пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллеи, дорожек, тропинок) – не менее 1,5 м.

Ширина основных пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-каталках не менее – 1,8 м.

Основные проезды проектируются с двусторонним движением с шириной полосы для движения – не менее 2,75 м.

Второстепенные проезды допускается проектировать однополосными шириной не менее 3,5 м.

Ширина прогулочной дороги (аллеи): при озеленении кустарником – не менее 1,5 м, при озеленении деревьями – не менее 2,25 м.

Необходимость устройства и параметры разделительных озеленённых полос между тротуарами и проезжей частью на всех категориях улиц 
в малоэтажной жилой застройке определяются потребностями прокладки инженерных сетей.

Минимальные расстояния от оси ствола дерева, кустарника до:

- магистральных улиц общегородского значения – 5 – 7 м;

- магистральных улиц районного значения – 3 – 4 м;

- улиц и дорог местного значения – 2 – 3 м;

- проездов – 1,5 – 2 м.

Территорию зеленых насаждений принимать для:

- бульвара 70 – 75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки – 25 – 30 %,

- сквера 60 – 75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки – 25 – 40 %.

	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) – КОД 2.2.

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использова-ния с кодом 2.1, производство сельскохо-зяйственной продукции;

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;

содержание сельскохозяйственных животных
	предельные минимальные размеры земельных участков:

длина – 15 м;

ширина – 10 м.

Минимальная площадь земельного участка – 50 м2.

Максимальная площадь земельного 
участка – 2000 м2
	от границ смежного земельного участка до основного строения – не
менее 3 м, 
до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 
не менее 1 м.

Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Минимальный отступ от красной линии при новом строительстве – 3 м
	2 этажа;

предельная высота зданий, строений, сооружений 
(за исключением жилого дома) – 8 м
	30 %
	проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов 
с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки необходимо осуществлять 
в соответствии
с СП 55.13330.2016. Дома жилые одноквартирные,

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.2:
Индивидуальный жилой дом; гараж для собственных нужд; баня; сарай

	Социальное обслуживание – КОД 3.2.

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 – 3.2.4
	Минимальная площадь земельного 
участка – 500 кв. м.
Максимальная площадь 
не подлежит установлению
	минимальный отступ от границ земель общего пользования – 3 м, либо 
по сложившейся линии регулирования застройки
	3 этажа
	80 %
	проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения 

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.2:
Административное здание; дом престарелых; детский дом; центр социальной помощи семье и детям; детский дом-интернат; дом ребенка (малютки); дом-интернат для престарелых и инвалидов; дом-интернат для детей-инвалидов; дом-интернат для взрослых с физическими нарушениями; психоневрологический интернат; пункт ночлега для бездомных граждан; служба занятости; пункт питания малоимущих граждан; некоммерческий фонд; благотворительная организация

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание – КОД 3.10.1.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	Минимальная площадь земельного 
участка – 50 кв. м.
Максимальная площадь земельного участка – 
не подлежит установлению
	3 м
	2 этажа
	80 %
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительных норм 
и правил, технических регламентов, местных нормативов градострои-тельного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов 

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.2:
Ветеринарный кабинет; ветеринарная клиника

	Банковская и страховая деятельность – КОД 4.5.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги.
	минимальный размер земельного 
участка – 500 кв. м.

Максимальный размер земельного 
участка – 2500 кв. м.

Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту – 30 м.

Минимальная ширина/глубина – 15 м
	3 м
	3 этажа
	50 %
	проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 

СНиП 31-06-2009, 

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.5:
Страховые учреждения; кредитно-финансовые учреждения

	Общественное питание – КОД 4.6.

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	минимальный размер земельного 
участка – 300 кв. м.

Максимальный размер земельного 
участка – 1500 кв. м.

Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту – 30 м.

Минимальная ширина/глубина – 15 м
	3 м
	3 этажа
	50 %
	проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 

СНиП 31-06-2009, 

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.6:
Объекты общественного питания

	Площадки для занятий спортом – КОД 5.1.3.
Размещение площадок 
для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	Минимальная площадь земельного 
участка – 20 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 
не подлежит установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	по заданию 
на проектирование
	проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, 

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 5.1.3:
Физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры

	Связь – КОД 6.8.

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии
с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, 
СП 42.13330.2016

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.8:
Станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование

	Благоустройство территории – КОД 12.0.2.

Размещение декоративных, технических, планировоч-ных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	предельные максимальные/минимальные размеры земельных участков устанавливаются 
на основании расчета
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.0.2:
Элементы благоустройства; общественные туалеты

	Иные параметры:
Ширина основных пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллеи, дорожек, тропинок) – не менее 1,5 м.

Ширина основных пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-каталках не менее – 1,8 м.

Основные проезды проектируются с двусторонним движением с шириной полосы для движения – не менее 2,75 м.

Второстепенные проезды допускается проектировать однополосными шириной не менее 3,5 м.

Ширина прогулочной дороги (аллеи): при озеленении кустарником – не менее 1,5 м, при озеленении деревьями – не менее 2,25 м.

Необходимость устройства и параметры разделительных озеленённых полос между тротуарами и проезжей частью на всех категориях улиц 
в малоэтажной жилой застройке определяются потребностями прокладки инженерных сетей.

Минимальные расстояния от оси ствола дерева, кустарника до:

- магистральных улиц общегородского значения – 5 – 7 м;

- магистральных улиц районного значения – 3 – 4 м;

- улиц и дорог местного значения – 2 – 3 м;

- проездов – 1,5 – 2 м.

Территорию зеленых насаждений принимать для:

- бульвара 70 – 75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки – 25 – 30 %,

- сквера 60 – 75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки – 25 – 40 %

	Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Хранение автотранспорта – КОД 2.7.1.

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержа-нием вида разрешенного использования с кодом 2.7.2, 4.9
	Минимальная площадь земельного участка – 20 м2.

Максимальная площадь земельного 
участка – 2500 м2
	определяются 
по основному виду использования земельных участков и объектов капитального строительства
	1 этаж (для гаражей и закрытых стоянок)
	не установлены
	проектирование и строительство осуществлять 
с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,

местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.7.1:
Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в т.ч. подземные; гараж с разделением на машино-места

	Размещение гаражей для собственных нужд – 

КОД 2.7.2.

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей, и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих с ними общую крышу, фундамент и коммуникации
	Минимальная площадь земельного участка – 20 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 60 м2
	определяются 
по основному виду использования земельных участков и объектов капитального строительства
	1 этаж (для гаражей и закрытых стоянок)
	не установлены
	проектирование и строительство осуществлять 

с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,

местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.7.2:
Отдельно стоящий гараж; гараж, блокированный общими стенами с другими гаражами в одном ряду

	Деловое управление – 
КОД 4.1.

Размещение объектов капитального строитель-ства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Минимальная площадь земельного 
участка – 1000 м2.

Максимальная площадь земельного 
участка – 10000 м2
	3 м
	3 этажа
	50 %
	проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки необходимо осуществлять 
в соответствии 
с СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные,

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.1:
Объекты административного назначения для оказания услуг населению (юридические консультации, нотариальные и риэлтерские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры и другие подобные объекты); офисные центры, бизнес-центры; телерадиокиностудии, студии звукозаписи, редакционно-издательские организации (за исключением типографий)

	Иные параметры:

Минимальный процент озеленения – 10 м

Максимальная высота оград – 1,5 м

	Гостиничное обслуживание – КОД 4.7.

Размещение гостиниц
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	минимальный отступ от границ земель общего пользования улиц – 5 м, либо 
по сложившейся линии регулирования застройки. От границ смежных землеполь-зователей – 3 м
	5 этажей
	50 %
	проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 257.1325800.2016. Здания гостиниц. Правила проектирования, 

СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.7:
Гостиницы, гостиничные комплексы

	Служебные гаражи– 

КОД 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспор-та, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмот-ренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, 
в том числе в депо
	Минимальная площадь земельного участка – 20 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 300 м2
	3 м
	1 этаж
	100 %
	СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений 

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.9:
Многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки; гаражные комплексы; открытые автостоянки; открытые стоянки грузового междугороднего автотранспорта

	Иные параметры:

Расстояние от площадок до окон не менее – 10 м

	Объекты дорожного сервиса – КОД 4.9.1.

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4
	Минимальная площадь земельного участка – 50 м2.

Максимальная площадь земельного 
участка – 2000 м2
	минимальный отступ от границ земель общего пользования улиц – 5 м, либо 
по сложившейся линии регулирования застройки. От границ смежных землеполь-зователей – 3 м
	2 этажа
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 

СНиП 2.07.01-89* , строительных норм 
и правил, технических регламентов, местных нормативов градострои-тельного проектирования; 
других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.9.1:
Автозаправочные станции для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с магазинами сопутствующей торговли, объектами общественного питания; здания для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей); магазины сопутствующей торговли; здания для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; мойки легковых автомобилей, в том числе с магазинами сопутствующей торговли; объекты ремонта и технического обслуживания автотранспорта, в том числе с магазинами сопутствующей торговли

	Обеспечение внутреннего правопорядка – КОД 8.3.

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания 
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны,
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельного участка:
отделение полиции – 
0,3 – 0,5 га на объект;
опорный пункт охраны порядка – 0,1 - 0,15 га 
на объект;
пожарное депо – 0,55 – 2,2 га на объект (в зависимости 
от количества пожарных автомобилей)
	минимальный отступ от границ земель общего пользова-

ния – 3 м, либо 
по сложившейся линии регулирования застройки. От границ смежных землеполь-зователей – 3 м.
Расстояние 
от пожарного депо 
до границ земельных участков общеобра-зовательных школ, дошкольных организа-ций и лечебных учреждений – 30 м
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 

СНиП 31-06-2009,СП 42.13330.2016, СНиП 2.07.01-89* 

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 8.3:
Защитные сооружения гражданской обороны; пункты охраны правопорядка


Статья 36. «Зона индивидуальной жилой застройки» Ж-3
	Виды разрешенного использования
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 
их площадь
	минимальные отступы 
от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Для индивидуального жилищного строительст-

ва – КОД 2.1.
Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, не предназначен-ного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
	предельные минимальные размеры земельных участков:

длина – 15 м;

ширина – 12 м.

Минимальная площадь земельного участка – 

400 м2.

Максимальная площадь земельного 
участка – 3000 м2
В случаях исторически сложившейся застройки, 
а также образования земельных участков для размещения хозяйственных построек минимальная площадь земельного участка не подлежит установлению
	от границ смежного земельного участка до основного строения – не менее 3 м, до хозяйствен-ных построек, строений, сооружений вспомога-тельного использования – не менее 1 м.
Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть 
не менее 6 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц – 3 м (или в соответствии со сложившейся застройкой).
Минимальное расстояние от дома до красной линии проезда – 2 м (или 
в соответствии со сложившейся застройкой)
	3 этажа (надземных, включая мансардный)
	20 %
	проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов 

с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки необходимо осуществлять 

в соответствии 

с СП 55.13330.2016. Дома жилые одноквартирные,

СП 42.13330.2016,

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.1:
Индивидуальный жилой дом; гараж для собственных нужд; баня; сарай

	Иные параметры:
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка – 4 м.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований.
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка – 1 м.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках – 6 м.
Высота ограждения не более – 1,8 м.
На границе с соседними земельными участками ограждения должны быть сетчатые или решётчатые, плотность не более 50%
Не допускается огораживать сплошным ограждением и застраивать «треугольники видимости» примыкания улиц, проулков, проездов.
Нормируемые разрывы:
- от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учреждений, не менее – 25 м;
- от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов, не менее – 15 м;
- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов, не менее – 10 м.
Проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки необходимо осуществлять в соответствии с СП 55.13330.2016. Дома жилые одноквартирные, 
СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*

	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) – КОД 2.2.

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, производство сельскохозяйственной продукции;

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;

содержание сельскохозяйственных животных
	предельные минималь-ные размеры земельных участков:

длина – 15 м;

ширина – 12 м.

Минимальная площадь земельного 
участка – 400 кв. м.

Максимальная площадь земельного 
участка – 3000 кв. м
	от границ смежного земельного участка 
до основного строения – не менее 3 м, 
до хозяйственных постро-ек, строений, сооружений вспомогательного исполь-

зования – не менее 1 м.
Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных 
на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц – 3 м (или в соответствии со сложившейся застройкой).
Минимальное расстояние от дома до красной линии проезда – 2 м (или 
в соответствии со сложившейся застройкой)
	2 этажа;

предельная высота зданий, строений, сооружений 

(за исключением жилого дома) – 

8 м
	20 %
	при проектировании руководствоваться 

СП 55.13330.2016. Здания жилые многоквартирные, СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*. Проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов 

с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки необходимо осуществлять 

в соответствии 

с СП 55.13330.2016. Дома жилые одноквартирные, 

СП 42.13330.2016

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.2:
Индивидуальный жилой дом; гараж для собственных нужд; баня; сарай

	Блокированная жилая застройка – КОД 2.3.
Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен 
с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый 
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокирован-ной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	предельные минималь-ные размеры земельных участков:
длина – 15 м;
ширина – 15 м.
Предельные максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного
 участка – 200 м2.
Максимальная площадь земельного 
участка – 3000 м2
	минимальный отступ от красной линии улиц – 3 м (или в соответствии со сложившейся застройкой).
Минимальное расстояние от дома до красной линии проезда –2 м (или в соот-ветствии со сложившейся застройкой);
расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть 
не менее:
от границ смежных землепользователей – 3 м;
от постройки для содержа-ния скота и птицы – 4 м;
от бань, автостоянок и прочих построек – 1 м
	3 этажа
	30%
	проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов 
с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки необходимо осуществлять 
в соответствии 
с СП 55.13330.2016. Дома жилые одноквартирные,
СП 42.13330.2016
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.3:
Жилой дом, блокированный с другим жилым домом (жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (боковыми стенами) без проёмов и имеющий отдельный выход на земельный участок; спортивная площадка; детская площадка; площадка для отдыха; гараж для собственных нужд

	Иные параметры:
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа – 15 м.
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами жилых комнат – 10 м.
Минимальная глубина участка (n – ширина жилой секции) – 10,5+ n м.
Минимальная глубина заднего двора (для 2 – 3 этажных зданий) – 7,5 м.
Минимальная ширина бокового двора (для 2 – 3 этажных зданий) – 4 м.
Минимальная суммарная ширина боковых дворов – 8 м.
Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м.
Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости – 6 м.
Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III  степени огнестойкости и зданиями III  степени огнестойкости – 8 м.
Высота ограждения около многоквартирного жилого дома не должна превышать – 1,5 м (со стороны улицы), ограждения должны быть сетчатые или решётчатые с целью минимального затемнения участка;
Высота ограждения, цвет должен быть однообразным на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы.
На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения на ленточном бетонном или свайном фундаменте, которые должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью минимального затенения территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м.
Если дом принадлежит на праве собственности нескольким лицам и земельный участок находится в их общем пользовании, допускается выполнять ограждения внутри земельного участка из сетки или штакетника максимальной высотой – 1 м.
Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 3,5 м; до конька скатной кровли – не более 6 м; до низа скатной кровли – не более 3,0 м.
Нормируемые разрывы:
- от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учреждений, не менее – 25 м

	Коммунальное обслуживание – КОД 3.1.
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2
	Минимальная площадь земельного участка 
(для сооружений) – не подлежит установлению.
Минимальная площадь земельного участка (для линейных объектов) – не подлежит установлению.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии с проектом
	не подлежат установлению для линейных объектов. Отступ от границ земельного участка – не менее 1 м
	не подлежат установлению для линейных объектов.
Для строений – 

3 этажа
	не подлежат установлению для линейных объектов.
80 % – для зданий
	проектирование и строительство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016. СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.1:
Артезианская скважина; водонапорная башня; водопроводная насосная станция; водопровод; канализационная насосная  станция; канализация;  газопровод; газорегуляторный пункт; кабель связи; кабель силовой; тепловая сеть; воздушная линия электропередачи; тепловой пункт; дождевая канализация; котельная; насосная станция; трансформаторная подстанция; телефонная станция; станция, антенна сотовой связи; водозаборное сооружение; площадка для сбора мусора; здание управляющей компании; здание ресурсоснабжающей организации

	Размеры земельных участков объектов инженерно-технического обеспечения, необходимых для коммунального обслуживания (в том числе линейные инженерные объекты), особенности размещения и прочие параметры определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, нормативами градостроительного проектирования, проектом планировки

	Социальное обслуживание – КОД 3.2.
Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 – 3.2.4
	Минимальная площадь земельного 
участка – 50 кв. м.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	минимальный отступ от красной линии улиц – 3 м 
(или в соответствии 
со сложившейся застройкой).
Минимальное расстояние от дома до красной линии проезда – 2 м
(или в соответствии 
со сложившейся застройкой)
	3 этажа
	80 %
	проектирование и строительство осуществлять 
с учетом СП 141.13330.2012. Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.2:
Административное здание; дом престарелых; детский дом; центр социальной помощи семье и детям; детский дом-интернат; дом ребенка (малютки); дом-интернат для престарелых и инвалидов; дом-интернат для детей-инвалидов; дом-интернат для взрослых с физическими нарушениями; психоневрологический интернат; пункт ночлега для бездомных граждан; служба занятости; пункт питания малоимущих граждан; некоммерческий фонд; благотворительная организация

	Бытовое обслуживание – КОД 3.3.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Минимальная площадь земельного 
участка – 20 кв. м;
для размещения бани – 200 кв. м;
для размещения прачечных, химчисток – 100 кв. м;
для предприятий бытового обслуживания – 100 кв. м;
для размещения бюро похоронного обслуживания – 50 кв. м.
Максимальная площадь земельного 
участка – 10000 кв .м
	минимальный отступ от красной линии улиц – 3 м 
(или в соответствии 
со сложившейся застройкой).
Минимальное расстояние от дома до красной линии проезда – 2 м
(или в соответствии со сложившейся застройкой)
	2 этажа
	80 %
	проектирование и строительство осуществлять 
с учетом СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.3:
Объекты бытового обслуживания (приёмные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката, похоронные бюро и другие подобные объекты)

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание – КОД 3.4.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии с проектом
	минимальный отступ от красной линии улиц – 3 м 
(или в соответствии 
со сложившейся застройкой).
Минимальное расстояние от дома до красной линии проезда – 2 м
(или в соответствии 
со сложившейся застройкой)
	3 этажа
	80 %
	проектирование и строительство осуществлять 
с учетом СП 158.13330.2014. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования, 
СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.4.1:
Поликлиника; фельдшерско-акушерский пункт; диагностический центр без стационара; клиническая лаборатория; больница; аптека; молочная кухня и раздаточный пункт детского питания

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование – КОД 3.5.1.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, 
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)
	Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии с проектом
	Минимальное расстояние от здания (земельного участка) детских дошкольных учреждений и обще-образовательных школ до красных линий – 25 м
	3 этажа – объекты дошкольного начального образования вместимостью 
до 150 чел. и степени огнестойкости здания не ниже II (п. 6.7.10.
СП 2.13130.2020, утвержден приказом МЧС России
от 12.03.2020 № 151)
3- этажа – объекты общеобразовательного назначения вместимостью 
до 600 учащихся и степени огнестойкости здания не ниже II (п. 6.7.15.
СП 2.13130.2020, утвержден приказом МЧС России
от 12.03.2020 № 151)
	50 %
	Проектирование, строительство, реконструкцию осуществлять в соответствии СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования 
СП 251.1325800.2016 
(Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования), строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.5.1:
Дошкольные образовательные организации; общеобразовательные организации; организации дополнительного образования; образовательные организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

	Объекты культурно-досуговой деятельности – КОД 3.6.1.
Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	Минимальная площадь земельного 
участка – 300 кв. м
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии с проектом
	Минимальный отступ от границ земель общего пользования 
(в районе новой застройки) – 5 м, либо по сложившейся линии регулирования застройки
	3 этажа
	80 %
	проектирование и строительство осуществлять 
с учетом СП 309.1325800.2017 Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования, 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.6.1:
Музей; выставочный зал; художественная галерея; дом культуры; библиотека; кинотеатр; кинозал; объект культуры клубного типа, дом творчества

	Магазины – КОД 4.4.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Минимальная площадь земельного 
участка – 100 кв. м.

Максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м
	Минимальный отступ от красной линии улиц – 3 м (или в соответствии со сложившейся застройкой).
Минимальное расстояние от дома до красной линии проезда – 2 м

(или в соответствии со сложившейся застройкой)
	2 этажа
	50 %
	проектирование и строительство осуществлять 
с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, 
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.4:
Объекты розничной торговли; аптеки, аптечные пункты

	Площадки для занятий спортом – КОД 5.1.3.

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	Минимальная площадь земельного 
участка – 20 м2.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	по заданию на проектирова-ние
	Проектирование и строительство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, 
СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 5.1.3:
Физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры

	Земельные участки (территории) общего пользования – КОД 12.0.

Земельные участки общего пользования.

Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2
	Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению
	расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25 м.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м.
В случаях превыше-ния указанного расстояния следует предусматривать 
на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин
	не подлежат установлению.
	не подлежит установлению
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.0:
Проезды; автомобильные дороги; улицы и дороги местного значения с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры; элементы благоустройства; общественные туалеты

	Иные параметры:
Ширина основных пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллеи, дорожек, тропинок) – не менее 1,5 м.

Ширина основных пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-каталках не менее – 1,8 м.

Основные проезды проектируются с двусторонним движением с шириной полосы для движения – не менее 2,75 м.

Второстепенные проезды допускается проектировать однополосными шириной не менее 3,5 м.

Ширина прогулочной дороги (аллеи): при озеленении кустарником – не менее 1,5 м, при озеленении деревьями – не менее 2,25 м.

Необходимость устройства и параметры разделительных озеленённых полос между тротуарами и проезжей частью на всех категориях улиц в малоэтажной жилой застройке определяются потребностями прокладки инженерных сетей.

Минимальные расстояния от оси ствола дерева, кустарника до:

- магистральных улиц общегородского значения – 5 – 7 м;

- магистральных улиц районного значения – 3 – 4 м;

- улиц и дорог местного значения – 2 – 3 м;

- проездов – 1,5 – 2 м.

Территорию зеленых насаждений принимать для:

- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки – 25 – 30 %,

- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки – 25 – 40 %

	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Спорт – КОД 5.1.
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешен-ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-ния с кодами 5.1.1 – 5.1.7
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	по заданию на проекти-рование
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, 
СП 31-115-2006. «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 5.1:
Стадионы; ипподромы; спортивные клубы; спортивные залы; бассейны; физкультурно-оздоровительные комплексы; физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры; оборудованные спортивные площадки; автодромы; мотодромы; стрельбища и другие подобные объекты; объекты водного спорта; спортивные базы

	Связь – КОД 6.8.

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии 
с проектом.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии 
с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установле-нию
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.8:
Станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование

	Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка – КОД 2.1.1.
Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтаж-ном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	Минимальная площадь земельного 
участка – 100 м2.

Максимальная площадь земельного 
участка – 5000 м2.

Максимальный коэффициент застройки земельного участка 
для размещения многоквартирного малоэтажного жилого дома:
при новом строительстве – 0,4;
при реконструкции – 0,6. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка для размещения многоквартирного малоэтажного жилого дома: при новом строительстве – 1,2;
при реконструкции – 1,6
В случаях исторически сложившейся застройки, а также образования земельных участков для размещения хозяйствен-ных построек минималь-ная площадь земельного участка не подлежит установлению
	минимальный отступ 
от границ земель общего пользования до зданий, строений, сооружений – 
в соответствии 
с проектом планировки, 
но не менее 3 м, 
в существующей застройке – по линии застройки
	4 этажа (включая мансардный), минимальное кол-во этажей – 2 эт.
Максимальная высота здания – 15 м
	при новом строительстве – 40 %;
при рекон-струкции –60 %
	при проектировании руководствоваться 
СП 55.13330.2016. Здания жилые многоквартирные, 
СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.1.1:
Многоквартирный жилой дом, в том числе со встроенными, пристроенными, встроенно-пристроенными объектами обслуживания; спортивная площадка; детская площадка; площадка для отдыха; индивидуальный гараж; машино-место

	Хранение автотранспорта – КОД 2.7.1.
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначен-ных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использова-ния с кодами 2.7.2, 4.9
	Минимальная площадь земельного 
участка – 20 м2.
Максимальная площадь земельного 
участка – 2500 м2
	определяются 
по основному виду использования земельных участков и объектов капитального строительства
	1 этаж (для гаражей и закрытых стоянок)
	100 %
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами и правилами, техническими регламентами,

местными нормативами градостроительного проектирования; другими действующими нормативные документами и техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.7.1:
Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в т.ч. подземные; гараж с разделением на машино-места

	Размещение гаражей для собственных нужд – КОД 2.7.2.

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей, и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих с ними общую крышу, фундамент и коммуникации
	Минимальная площадь земельного 
участка – 20 м2.
Максимальная площадь земельного 
участка – 60 м2
	определяются 
по основному виду использования земельных участков и объектов капитального строительства
	1 этаж (для гаражей и закрытых стоянок)
	не установ-лены
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами и правилами, техническими регламентами,

местными нормативами градостроительного проектирования; другими действующими нормативными документами и техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.7.2:
Отдельно стоящий гараж; гараж, блокированный общими стенами с другими гаражами в одном ряду

	Деловое управление – КОД 4.1.
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 
не связанной 
с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)
	Минимальная площадь земельного 
участка – 1000 м2.

Максимальная площадь земельного 
участка – 10000 м2
	Минимальный отступ от красной линии улиц – 3 м (или в соответствии со сложившейся застройкой).

Минимальное расстояние от дома до красной линии проезда – 2 м 
(или в соответствии со сложившейся застройкой)
	3 этажа
	50 %
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 
СНиП 31-06-2009, 
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.1:
Объекты административного назначения для оказания услуг населению (юридические консультации, нотариальные и риэлтерские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры и другие подобные объекты); офисные центры, бизнес-центры; телерадиокиностудии, студии звукозаписи, редакционно-издательские организации (за исключением типографий)

	Магазины – КОД 4.4.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Минимальная площадь земельного 
участка – 100 кв. м.

Максимальная площадь земельного 
участка – 2000 кв.м
	Минимальный отступ от красной линии улиц – 3 м (или в соответствии со сложившейся застройкой).
Минимальное расстояние от дома до красной линии проезда – 2 м

(или в соответствии со сложившейся застройкой)
	2 этажа
	50 %
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, 
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. НиП 2.07.01-89* 

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.4:
Объекты розничной торговли; аптеки, аптечные пункты

	Общественное питание – КОД 4.6.

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары
	Минимальный размер земельного 
участка – 50 кв. м.

Максимальный размер земельного 
участка – 1000 м2.

Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту – 30 м

Минимальная ширина/глубина – 15 м
	Минимальный отступ от красной линии улиц – 3 м (или в соответствии со сложившейся застройкой).

Минимальное расстояние от дома до красной линии проезда – 2 м

(или в соответствии со сложившейся застройкой)
	3 этажа
	50 %
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.6:
Объекты общественного питания

	Гостиничное обслуживание – КОД 4.7.

Размещение гостиниц, 
а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания 
в них
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	Минимальный отступ от красной линии улиц – 3 м (или в соответствии со сложившейся застройкой).

Минимальное расстояние от дома до красной линии проезда – 2 м

(или в соответствии со сложившейся застройкой)
	5 этажей
	50 %
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила проектирования, 
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.7:
Гостиницы, гостиничные комплексы

	Служебные гаражи– 

КОД 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, 
в том числе в депо
	Минимальная площадь земельного 
участка –  60 кв. м.

Максимальная площадь земельного 
участка – 

1000 кв. м
	3 м
	1 этаж
	100 %
	СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.9:
Многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки; гаражные комплексы; открытые автостоянки; открытые стоянки грузового междугороднего автотранспорта

	Объекты дорожного сервиса – КОД 4.9.1.

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4
	Минимальная площадь земельного 
участка – 50 м2.

Максимальная площадь земельного 
участка – 2000 м2
	минимальный отступ от границ земель общего пользования улиц – 5 м, либо 
по сложившейся линии регулирования застройки. От границ смежных землеполь-зователей – 3 м
	2 этажа
	не подлежит установле-нию
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 

СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,

местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.9.1:
Автозаправочные станции для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с магазинами сопутствующей торговли, объектами общественного питания; здания для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей); магазины сопутствующей торговли; здания для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; мойки легковых автомобилей, в том числе с магазинами сопутствующей торговли; объекты ремонта и технического обслуживания автотранспорта, в том числе с магазинами сопутствующей торговли


Примечание:
1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

2. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, располагать со стороны улиц не допускается.

3. Озеленение территории не менее – 30%.

4. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса 
их конструктивной пожарной опасности в соответствии с СП 4.13130.2013.

5. Не допускается новое строительство и реконструкция общественных зданий и учреждений обслуживания без приспособлений для доступа инвалидов и маломобильных групп населения.

6. Места для транспорта инвалидов, на открытых автомобильных стоянках около учреждений обслуживания, не менее – 1 место.

Статья 37. «Зона многофункциональной общественно-деловой застройки» ОД-1
	Виды разрешенного использования
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 
их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застрой-ки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка
	иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Коммунальное обслуживание – КОД 3.1.

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешен-ного использования включает в себя содержание видов разре-шенного использования 
с кодами 3.1.1 – 3.1.2 (предоставление коммунальных услуг, административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг)
	Минимальная площадь земельного участка (для сооружений) – не подлежит установлению.

Минимальная площадь земельного участка 
(для линейных объектов) – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению для линейных объектов.

Отступ от границ земельного участка – не менее 1 м
	не подлежат установлению 
для линейных объектов.

Для строений – 
2 этажа
	не подлежат установлению для линейных объектов.

80% – для зданий
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами и правилами, техническими регламентами, местными нормативами градостроительного проектирования; другими действующими нормативные документами и техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.1:
Артезианская скважина; водонапорная башня; водопроводная насосная станция; водопровод; канализационная насосная  станция; канализация;  газопровод; газорегуляторный пункт; кабель связи; кабель силовой; тепловая сеть; воздушная линия электропередачи; тепловой пункт; дождевая канализация; котельная; насосная станция; трансформаторная подстанция; телефонная станция; станция, антенна сотовой связи; водозаборное сооружение; площадка для сбора мусора; здание управляющей компании; здание ресурсоснабжающей организации

	Социальное обслуживание – КОД 3.2.

Размещение зданий, предназначенных 
для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 – 3.2.4
	Минимальная площадь земельного участка – 
500 кв. м.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению
	3 этажа
	не подлежит установлению
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, 
СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.2:
Административное здание; дом престарелых; детский дом; центр социальной помощи семье и детям; детский дом-интернат; дом ребенка (малютки); дом-интернат для престарелых и инвалидов; дом-интернат для детей-инвалидов; дом-интернат для взрослых с физическими нарушениями; психоневрологический интернат; пункт ночлега для бездомных граждан; служба занятости; пункт питания малоимущих граждан; некоммерческий фонд; благотворительная организация

	Бытовое обслуживание – КОД 3.3.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Предельные минималь-ные/максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 20 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 500 м2
	Минимальный отступ от красной линии улиц – 3 м 
(или в соответствии со сложившейся застройкой).

Минимальное расстояние от дома 
до красной линии проезда – 2 м

(или в соответствии со сложившейся застройкой)
	2 этажа
	80%
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения 

СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*  

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.3:
Объекты бытового обслуживания (приёмные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката, похоронные бюро и другие подобные объекты)

	Культурное развитие – КОД- 3.6.

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 – 3.6.3
	Минимальная площадь земельного 
участка – 200 м2.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	3 м
	3 этажа
	50 %
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 31-06-2009,

СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.6:
Музей; выставочный зал; художественная галерея; дом культуры; библиотека; кинотеатр; кинозал; объект культуры клубного типа, дом творчества

	Общественное управление – КОД 3.8.

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения органов и организаций общественного управления. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 – 3.8.2
	Минимальная площадь земельного участка – 40 м2.

Максимальная площадь земельного 
участка – 10000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 31-06-2009, 
СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.8:
Административное здание; здание административно-управленческого учреждения; здание суда; здание пенсионного фонда; учреждения органов власти, местного самоуправления; учреждения общественных объединений и организаций, творческих союзов, международных организаций; ЗАГСы и дворцы бракосочетания; архивы

	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях – КОД 3.9.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, 
в том числе 
по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.9.1:
Пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, её загрязнением

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание – КОД 3.10.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89* , строительных норм и правил, технических регламентов, местных нормативов градострои-тельного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.10.1:
Ветеринарный кабинет; ветеринарная клиника

	Деловое управление – КОД 4.1.
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 
не связанной 
с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)
	Минимальная площадь земельного 
участка – 1000 м2.

Максимальная площадь земельного 
участка – 10000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 
СНиП 31-06-2009, 
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.1:
Объекты административного назначения для оказания услуг населению (юридические консультации, нотариальные и риэлтерские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры и другие подобные объекты); офисные центры, бизнес-центры; телерадиокиностудии, студии звукозаписи, редакционно-издательские организации (за исключением типографий)

	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) – КОД 4.2.

Размещение объектов капитального строительства, 
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг 
в соответствии 
с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
	Минимальная площадь земельного 
участка – 

300 кв. м.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009,
СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.2:
Торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), в том числе с гаражами и (или) стоянками для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра; объекты розничной и оптово-розничной торговли (гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы)

	Рынки – КОД 4.3.
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), 
с учетом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более 200 м2;
размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
	Минимальная площадь земельного участка – для рыночного комплекса
на одно торговое место следует принимать 6 м2 торговой площади.
Максимальная площадь 

не подлежит установлению
	от границ смежных землепользователей – 5 м
	2 этажа.

Максимальная высота зданий, строений, соору-жений – 10 м
	50 %
	Проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.3:
Рынки продовольственных и непродовольственных товаров розничной и мелкооптовой торговли

	Магазины  – КОД 4.4.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м
	Минимальная площадь земельного 
участка – 100 кв. м.

Максимальная площадь земельного 
участка – 2200 кв. м 
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2016  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.4:
Объекты розничной торговли; аптеки, аптечные пункты

	Банковская и страховая деятельность – КОД 4.5.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	Минимальная площадь земельного 
участка – 50 кв. м.

Максимальная площадь земельного 
участка – 5000 кв. м
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.5:
Страховые учреждения; кредитно-финансовые учреждения

	Общественное питание – КОД 4.6.
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары
	Минимальный размер земельного 
участка – 150 м2.

Максимальная площадь земельного 
участка – 1000 м2

	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2016  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.6:
Объекты общественного питания

	Гостиничное обслуживание – КОД 4.7.

Размещение гостиниц
	Минимальная площадь земельного 
участка – 200 кв. м.

Максимальная площадь земельного 
участка – 5000 кв.м
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 

СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила проектирования, 

СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.7:
Гостиницы, гостиничные комплексы

	Развлечения – КОД 4.8.

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 – 4.8.3
	Минимальная площадь земельного 
участка – 200 кв. м.

Максимальная площадь земельного 
участка – 5000 кв.м
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.8:
Развлекательные комплексы, ночные клубы, дискотеки

	Выставочно-ярмарочная деятельность – КОД 4.10.

Размещение объектов капитального строи-тельства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.10:
Объекты капитального строительства, сооружения, предназначенные для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

	Спорт – КОД 5.1.
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 5.1.7
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, 
СП 31-115-2006. 
Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 5.1:
Стадионы; ипподромы; спортивные клубы; спортивные залы; бассейны; физкультурно-оздоровительные комплексы; физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры; оборудованные спортивные площадки; автодромы; мотодромы; стрельбища и другие подобные объекты; объекты водного спорта; спортивные базы

	Связь – КОД 6.8.

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, 
СП 42.13330.2016
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.8:
Станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование

	Научно-производствен-ная деятельность – 
КОД 6.12.

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов
	Минимальная площадь земельного 
участка – 200 м2.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.12:
Технологические, промышленные, агропромышленные парки, бизнес-инкубаторы

	Обеспечение внутреннего правопорядка – КОД 8.3.

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:
Отделение полиции – 
0,3 – 0,5 га на объект.
Опорный пункт охраны порядка – 0,1 – 0,15 га 
на объект.
Пожарное депо – 0,55 – 2,2 га на объект (в зависимости от количества пожарных автомобилей)
	Минимальный отступ от границ земель общего пользова-
ния – 3 м, либо 
по сложившейся линии регулирования застройки. От границ смежных землеполь-зователей – 3 м.
расстояние 
от пожарного депо 
до границ земельных участков общеобразо-вательных школ, дошкольных организаций и лечебных учрежде-ний – 30 м
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 

СНиП 31-06-2009,

СП 42.13330.2016, 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 8.3:
Защитные сооружения гражданской обороны; пункты охраны правопорядка

	Историко-культурная деятельность – КОД 9.3

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологическо-го наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечива-ющая познавательный туризм
	Предельные минимальные /максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 9.3:
Объекты капитального строительства, входящие в состав объектов культурного наследия

	Земельные участки (территории) общего пользования – КОД 12.0.

Земельные участки общего пользования.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, при условии применения шумоза-щитных устройств –не менее 25 м.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать 
не более 25 м.
В случаях превыше-ния указанного расстояния следует предусматривать 
на расстоянии 
не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 . Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.0:
Проезды; автомобильные дороги; улицы и дороги местного значения с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры; элементы благоустройства; общественные туалеты

	Иные параметры:
Ширина основных пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллеи, дорожек, тропинок) – не менее 1,5 м.

Ширина основных пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-каталках не менее – 1,8 м.

Основные проезды проектируются с двусторонним движением с шириной полосы для движения – не менее 2,75 м.

Второстепенные проезды допускается проектировать однополосными шириной не менее 3,5 м.

Ширина прогулочной дороги (аллеи): при озеленении кустарником – не менее 1,5 м, при озеленении деревьями – не менее 2,25 м.

Необходимость устройства и параметры разделительных озеленённых полос между тротуарами и проезжей частью на всех категориях улиц 
в малоэтажной жилой застройке определяются потребностями прокладки инженерных сетей.

Минимальные расстояния от оси ствола дерева, кустарника до:

- магистральных улиц общегородского значения – 5 – 7 м;

- магистральных улиц районного значения – 3 – 4 м;

- улиц и дорог местного значения – 2 – 3 м;

- проездов – 1,5 – 2 м.

Территорию зеленых насаждений принимать для:

- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки – 25 – 30 %,

- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки – 25 – 40 %

	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Служебные гаражи – КОД 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранс-порта, используемого 
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использо-вания с кодами 3.0, 4.0
	Минимальная площадь земельного 
участка – 60 кв. м.

Максимальная площадь земельного 
участка – 1000 кв. м
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.9:
Многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки; гаражные комплексы; открытые автостоянки; открытые стоянки грузового междугороднего автотранспорта

	Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Хранение автотранспорта – КОД 2.7.1.
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-ченных для хранения автотранспорта, 
в том числе 
с разделением 
на машино-места, 
за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Минимальная площадь земельного участка – 20 м2.
Максимальная площадь земельного 
участка – 2500 м2
	не подлежат установлению
	1 этаж
	100 %
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами и правилами, техническими регламентами,

местными нормативами градостроительного проектирования; другими действующими нормативные документами и техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.7.1:
Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в т.ч. подземные; гараж с разделением на машино-места

	Объекты дорожного сервиса – КОД 4.9.1.

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4
	Минимальная площадь земельного участка – 50 м2.

Максимальная площадь земельного 
участка – 10000 м2
	Минимальный отступ от границ земель общего пользования улиц – 5 м, либо 
по сложившейся линии регулирования застройки. От границ смежных землеполь-зователей – 3 м
	максимальная этажность –
2 этажа
	50 %
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.9.1:
Автозаправочные станции для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с магазинами сопутствующей торговли, объектами общественного питания; здания для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей); магазины сопутствующей торговли; здания для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; мойки легковых автомобилей, в том числе с магазинами сопутствующей торговли; объекты ремонта и технического обслуживания автотранспорта, в том числе с магазинами сопутствующей торговли

	Пищевая промышлен-ность – КОД 6.4.

Размещение объектов пищевой промышлен-ности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим 
к их переработке 
в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производств напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета
в соответствии с проектом.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.4:
Производственные предприятия, склады; оптовые базы; производственные базы пищевых предприятий

	Складские площадки – КОД 6.9.1.

Временное хранение, распределение и перевалка грузов
(за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
	Минимальная площадь земельного участка – 50 м2.

Максимальная площадь земельного 
участка – 50000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами и правилами, техническими регламентами, местными нормативами градострои-тельного проектирования; другими действующими нормативные документами и техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.9.1:
Грузовые и контейнерные площадки автомобильного транспорта


Статья 38. «Зона специализированной общественной застройки» ОД-2
	Виды разрешенного использования
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 
их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Коммунальное обслуживание – КОД 3.1.

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1 – 3.1.2
	Минимальная площадь земельного участка (для линейных объектов) – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	Не подлежат установлению для линейных объектов.

Отступ от границ земельного участка не менее 1 м
	не подлежат установлению для линейных объектов.

Для строений – 
2 этажа
	не подлежат установлению для линейных объектов.

80 % – для зданий
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами и правилами, техническими регламентами, местными нормативами градострои-тельного проектирования; другими действующими нормативные документами и техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.1:
Артезианская скважина; водонапорная башня; водопроводная насосная станция; водопровод; канализационная насосная  станция; канализация;  газопровод; газорегуляторный пункт; кабель связи; кабель силовой; тепловая сеть; воздушная линия электропередачи; тепловой пункт; дождевая канализация; котельная; насосная станция; трансформаторная подстанция; телефонная станция; станция, антенна сотовой связи; водозаборное сооружение; площадка для сбора мусора; здание управляющей компании; здание ресурсоснабжающей организации

	Размеры земельных участков объектов инженерно-технического обеспечения, необходимых для коммунального обслуживания (в том числе линейные инженерные объекты), особенности размещения и прочие параметры определяются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования, проектом планировки

	Социальное обслуживание – КОД 3.2.

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 – 3.2.4
	Минимальная площадь земельного 
участка – 500 кв.м.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	3 м
	3 этажа
	80 %
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 141.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Правила расчета и размещения.

СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.2:
Административное здание; дом престарелых; детский дом; центр социальной помощи семье и детям; детский дом-интернат; дом ребенка (малютки); дом-интернат для престарелых и инвалидов; дом-интернат для детей-инвалидов; дом-интернат для взрослых с физическими нарушениями; психоневрологический интернат; пункт ночлега для бездомных граждан; служба занятости; пункт питания малоимущих граждан; некоммерческий фонд; благотворительная организация

	Бытовое обслуживание – КОД 3.3.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Минимальная площадь земельного участка –20 м2.

для размещения 
бани – 2000 м2;
для размещения прачеч-ных, химчисток – 1000 м2;
для предприятий бытового обслуживания – 1000 м2;
для размещения бюро похоронного обслуживания – 1000 м2.
Максимальная 
площадь земельного 
участка – 1000 м2
	Минимальный отступ от красной линии улиц – 3 м (или в соответствии со сложившейся застройкой).

Минимальное расстояние от дома до красной линии проезда – 2 м

(или в соответствии 
со сложившейся застройкой)
	2 этажа
	80 %
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009,
СП 42.13330.2016 . Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.3:
Объекты бытового обслуживания (приёмные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката, похоронные бюро и другие подобные объекты)

	Здравоохранение – КОД 3.4.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 – 3.4.2
	Минимальная 
площадь земельного участка – 600 кв. м.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежит установлению
	5 этажей
	80 %
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования, 
СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.4:
Учреждения амбулаторно-поликлинического обслуживания; учреждения стационарного медицинского обслуживания; станции скорой и неотложной медицинской помощи

	Медицинские организации особого назначения – КОД 3.4.3.

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)
	Минимальная 
площадь земельного участка – 200 кв. м.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.4.3:
Учреждения Роспотребнадзора, дезинфекционные станции, учреждения судебно-медицинской экспертизы и патолого-анатомической экспертизы (морги)

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование – КОД 3.5.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению, 
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)
	Минимальная 
площадь земельного участка – 1000 кв. м.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	Минимальное расстояние от здания (земельного участка) детских дошкольных учреждений и обще-образовательных школ до красных линий – 25 м
	2 этажа – объекты дошкольного начального образования вместимостью 
до 150 чел. и степени огнестой-кости здания не ниже II (п. 6.7.10.
СП 2.13130.2020, утвержден
приказом 
МЧС России
от 12.03.2020 № 151)

3 этажа – объекты общеобразовательного назначения вместимостью 
до 600 учащихся и степени огнестой-кости здания не ниже II (п. 6.7.15.
СП 2.13130.2020, утвержден
приказом 
МЧС России
от 12.03.2020 
№ 151)
	50%
	Проектирование, строительство, реконструкцию осуществлять в соответствии, 
СП 252.1325800.2016 
Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования. 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.5.1:
Дошкольные образовательные организации; общеобразовательные организации; организации дополнительного образования; образовательные организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

	Иные параметры:
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20 %.

Озеленение территории участков детских дошкольных учреждений - 30 % территории участка.

Минимальный процент озеленения земельных участков объектов начального и среднего общего образования – не менее 20 %.

Территория участка огораживается по периметру забором высотой не менее 1,6 м.

Новое строительство и реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки.

Земельный участок объекта основного вида использования неделим.

Перепрофилирование объектов недопустимо.

Необходимо предусматривать за границами участка стоянку автомобилей для персонала в соответствии с требованиями СП 113.13330, 
СП 3.13130, СанПиН 2.4.2.2821, а также места для кратковременной остановки автотранспорта родителей, привозящих детей в школу. Количество указанных мест определяется по заданию на проектирование, рекомендуется принимать одно место на 100 обучающихся, в том числе не менее одного увеличенного места для маломобильных групп населения (МНГ).

Необходимо предусматривать условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку 
к доступному входу в здание с учетом требований СП 59.13330, СП 140.13330.

Здания общеобразовательной организации рекомендуется проектировать универсальными с возможностью эксплуатации в качестве школ с различными организационно педагогическими структурами

	Среднее и высшее профессиональное образование – КОД 3.5.2.

Размещение объектов капитального строитель-ства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художествен-ные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организа-ции по переподготовке и повышению квалифика-ции специалистов и иные организации, осуществ-ляющие деятельность 
по образованию и просвещению), 
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом (в ред. приказа Минэкономразвития России от 04.02.2019 

№ 44)
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

Предельная максимальная площадь земельного участка для межшкольного учебно-производственного комбината: до 20000 кв. м
	Минимальный отступ границ земельных участков, если иное не установлено документацией 
по планировке территории, до стен зданий, строений, сооружений должны составлять не менее 15 м
	5 этажей
	40 %
	Проектирование и строитель-ство осуществлять с учетом СП 279.1325800.2016 Здания профессиональных образовательных организаций. Правила проектирования, 
СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.5.2:
Учебные корпуса профессиональных образовательных организаций; учебные корпуса образовательных организаций высшего образования; организации дополнительного профессионального образования; образовательные организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

	Культурное развитие – КОД 3.6.

Размещение зданий и сооружений, предназна-ченных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 – 3.6.3
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	3 м
	4 этажа
	80 %
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009,

СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.6:
Музей; выставочный зал; художественная галерея; дом культуры; библиотека; кинотеатр; кинозал; объект культуры клубного типа, дом творчества

	Религиозное использование – КОД 3.7.

Размещение зданий и сооружений религиоз-ного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 3.7.2
	Минимальная 
площадь земельного участка – 2000 кв. м.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета
в соответствии с проектом
	5 м
	до 55 м
	50 %
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.7:
Культовые здания, сооружения и комплексы, духовные образовательные организации; монастырские комплексы с постоянным проживанием

	Обеспечение научной деятельности – КОД 3.9.

Размещение зданий и сооружений 
для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 – 3.9.3
	Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков - не подлежат установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.9:
Пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением; научно-исследовательские организации без производственной базы, проектные, конструкторские организации, творческие мастерские; санитарно-эпидемиологические лаборатории, лабораторные центры, референс-центры, выполняющие проведение натурных и лабораторных изысканий, исследований, испытаний

	Служебные гаражи – КОД 4.9.
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранс-порта, используемого 
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0. 4.0, а также 
для стоянки и хранения автотранспортных средств общего пользо-вания, в том числе в депо
	Минимальная 
площадь земельного участка – 60 кв. м.

Максимальная 
площадь земельного участка – 1000 кв. м
	определяются 
по основному виду использования земельных участков и объектов капитального строительства
	1 этаж 
	100 %
	СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.9:
Многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки; гаражные комплексы; открытые автостоянки; открытые стоянки грузового междугороднего автотранспорта

	Спорт – КОД 5.1.

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 5.1.7
	Размеры земельных участков для детско-юношеских спортивных школ и бассейнов (открытых и закрытых общего пользования) – 10000 – 15000 кв. м 
на объект.
Размеры земельных участков для плоскостных спортивных сооружений – 7000 – 9000 кв. м.
Размеры земельных участков для спортивных залов – по заданию 
на проектирование
	минимальные отступы от границ земельного участка:
с трибунами вместимостью свыше 500 мест – 300 м;
с трибунами вместимостью от 100 до 500 – 100 м;
с трибунами вместимостью 
до 100 мест – 50 м
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 332.1325800.2017 Спортивные сооружения. Правила проектирования, 
СП 42.13330.2016 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 5.1:
Стадионы; ипподромы; спортивные клубы; спортивные залы; бассейны; физкультурно-оздоровительные комплексы; физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры; оборудованные спортивные площадки; автодромы; мотодромы; стрельбища и другие подобные объекты; объекты водного спорта; спортивные базы

	Земельные участки (территории) общего пользования – КОД 12.0.

Земельные участки общего пользования.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25 м.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м.
В случаях превыше-ния указанного расстояния следует предусматривать 
на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом, СП 42.13330.2016 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.0:
Проезды; автомобильные дороги; улицы и дороги местного значения с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры; элементы благоустройства; общественные туалеты

	Иные параметры:
Ширина основных пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллеи, дорожек, тропинок)  не менее 1,5 м.

Ширина основных пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-каталках не менее – 1,8 м.

Основные проезды проектируются с двусторонним движением с шириной полосы для движения – не менее 2,75 м.

Второстепенные проезды допускается проектировать однополосными шириной не менее 3,5 м.

Ширина прогулочной дороги (аллеи): при озеленении кустарником – не менее 1,5 м, при озеленении деревьями – не менее 2,25 м.

Необходимость устройства и параметры разделительных озеленённых полос между тротуарами и проезжей частью на всех категориях улиц 
в малоэтажной жилой застройке определяются потребностями прокладки инженерных сетей.

Минимальные расстояния от оси ствола дерева, кустарника до:

- магистральных улиц общегородского значения – 5 – 7 м;

- магистральных улиц районного значения – 3 – 4 м;

- улиц и дорог местного значения – 2 – 3 м;

- проездов – 1,5 – 2 м.

Территорию зеленых насаждений принимать для:

- бульвара 70 – 75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки – 25 – 30 %,

- сквера 60 – 75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки – 25 – 40 %

	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Связь  – КОД 6.8.

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфра-структуру спутниковой связи и телерадиовеща-ния, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использо-вания с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.8:
Станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование

	Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Хранение автотранспорта – КОД 2.7.1.
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначен-ных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением 
на машино-места, 
за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Минимальная 
площадь земельного участка – 20 м2.
Максимальная 
площадь земельного участка – 2500 м2
	не подлежат установлению
	1 этаж
	100 %
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами и правилами, техническими регламентами, местными нормативами градострои-тельного проектирования; другими действующими нормативные документами и техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.7.1:
Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в т.ч. подземные; гараж с разделением на машино-места

	Магазины – КОД 4.4.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м
	Минимальная 
площадь земельного участка – 100 кв. м.

Максимальная 
площадь земельного участка –2200 кв. м
	Минимальный 
отступ от красной линии улиц – 3 м 
(или в соответствии 
со сложившейся застройкой).

Минимальное расстояние от дома 
до красной линии проезда – 2 м 

(или в соответствии 
со сложившейся застройкой)
	2 этажа
	50 %
	Проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями № 1-4), 
СП 42.13330.2016 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.4:
Объекты розничной торговли; аптеки, аптечные пункты

	Общественное питание – КОД 4.6.

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Минимальная 
площадь земельного 
участка – 150 м2.

Максимальная 
площадь земельного участка – 1000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, 

СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.6:
Объекты общественного питания

	Гостиничное обслуживание – КОД 4.7.

Размещение гостиниц
	Минимальная 
площадь земельного участка – 200 кв. м.

Максимальная 
площадь земельного участка – 5000 кв. м
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 257.1325800.2016
Здания гостиниц. Правила проектирования, 

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89* 

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.7:
Гостиницы, гостиничные комплексы

	Развлекательные мероприятия – КОД 4.8.1.

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	Минимальная 
площадь земельного участка – 200 кв. м.

Максимальная 
площадь земельного участка – 5000 кв. м
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.8.1:
Развлекательные комплексы, ночные клубы, дискотеки

	Проведение азартных игр – КОД 4.8.2.

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.8.2:
Букмекерские конторы, тотализаторы, пункты приёма ставок вне игорных зон

	Отдых (рекреация) – КОД 5.0.

Обустройство мест 
для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;

создание и уход 
за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранили-щами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использо-вания с кодами 5.1 – 5.5
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 5.0:
Обустройство территорий для отдыха, занятий физической культурой и спортом; объекты благоустройства

	Обеспечение внутреннего правопорядка – КОД 8.3.

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:
Отделение полиции – 
0,3 – 0,5 га на объект.
Опорный пункт охраны порядка – 0,1 – 0,15 га 
на объект.
Пожарное депо – 
0,55 – 2,2 га на объект (в зависимости от количества пожарных автомобилей)
	Минимальный отступ от границ земель общего пользования - 3 м, либо по сложившейся линии регулирования застройки. От границ смежных землеполь-зователей – 3 м.
Расстояние 
от пожарного депо 
до границ земельных участков общеобразо-вательных школ, дошкольных организа-ций и лечебных учреждений – 30 м
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 8.3:
Защитные сооружения гражданской обороны; пункты охраны правопорядка

	Специальная деятельность – КОД 12.2.
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)
	Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.2:
Мусороперерабатывающие комплексы; полигоны отходов производства и потребления (твердых бытовых отходов, промышленных и строительных отходов); пункты утилизации снега


Статья 39. «Зона смешанной и общественно-деловой застройки» (ОД-3)
	Виды разрешенного использования
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 
их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Социальное обслуживание – КОД 3.2.

Размещение зданий, предназначенных 
для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 – 3.2.4
	Минимальная площадь земельного участка – 100 м2.

Максимальная площадь земельного 
участка – 2000 м2
	3 м
	2 этажа
	50 %
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, 
СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.2:
Административное здание; дом престарелых; детский дом; центр социальной помощи семье и детям; детский дом-интернат; дом ребенка (малютки); дом-интернат для престарелых и инвалидов; дом-интернат для детей-инвалидов; дом-интернат для взрослых с физическими нарушениями; психоневрологический интернат; пункт ночлега для бездомных граждан; служба занятости; пункт питания малоимущих граждан; некоммерческий фонд; благотворительная организация

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание – КОД 3.4.1.
Размещение объектов капитального строитель-ства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-поликлини-ческой медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	Минимальная площадь земельного участка – 300 м2.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	3 м
	3 этажа
	80 %
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинс-ких организаций. Правила проектирования 
(с изменениями № 1, 2), СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.4.1:
Поликлиника; фельдшерско-акушерский пункт; диагностический центр без стационара; клиническая лаборатория; больница; аптека; молочная кухня и раздаточный пункт детского питания

	Стационарное медицинское обслуживание – КОД 3.4.2.

Размещение объектов капитального строитель-ства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи 
в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению 
в стационаре);

размещение станций скорой помощи;

размещение площадок санитарной авиации
	Минимальная 
площадь земельного 
участка – 1000 кв. м.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	3 м
	2 этажа
	70 %
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования, 
СП 42.13330.2016 . Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.4.2:
Учреждения стационарного медицинского обслуживания; станции скорой и неотложной медицинской помощи

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование – КОД 3.5.1.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии с проектом.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии с проектом
	Минимальное расстояние от здания (земельного участка) детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – 25 м
	2 этажа – объекты дошкольного начального образования вместимостью до 150 чел. и степени огнестойкости здания не ниже II (п. 6.7.10. 
СП 2.13130.2020, утвержден приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151) 
3 этажа – объекты общеобразовательного назначения вместимостью 
до 600 учащихся и степени огнестойкости здания не ниже II (п. 6.7.15. 
СП 2.13130.2020, утвержден приказом МЧС России 
от 12.03.2020 
№ 151)

	50 %
	Проектирование, строи-тельство, реконструкцию осуществлять в соответст-вии с СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования 

СП 251.1325800.2016 Здания общеобразователь-ных организаций. Правила проектирования строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.5.1:
Дошкольные образовательные организации; общеобразовательные организации; организации дополнительного образования; образовательные организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

	Иные параметры:
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20 %.

Озеленение территории участков детских дошкольных учреждений - 30 % территории участка.

Минимальный процент озеленения земельных участков объектов начального и среднего общего образования – не менее 20%.

Территория участка огораживается по периметру забором высотой не менее 1,6 м.

Новое строительство и реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки.

Земельный участок объекта основного вида использования неделим.

Перепрофилирование объектов недопустимо.

Необходимо предусматривать за границами участка стоянку автомобилей для персонала в соответствии с требованиями СП 113.13330, 
СП 3.13130, СанПиН 2.4.2.2821, а также места для кратковременной остановки автотранспорта родителей, привозящих детей в школу. Количество указанных мест определяется по заданию на проектирование, рекомендуется принимать одно место на 100 обучающихся, 
в том числе не менее одного увеличенного места для маломобильных групп населения (МНГ).

Необходимо предусматривать условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку 
к доступному входу в здание с учетом требований СП 59.13330, СП 140.13330.

Здания общеобразовательной организации рекомендуется проектировать универсальными с возможностью эксплуатации в качестве школ 
с различными организационно педагогическими структурами

	Предпринимательство – КОД 4.0.

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли 
на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 – 4.10
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование, строи-тельство, реконструкцию осуществлять в соответст-вии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
Приложение Ж;
СП 118.13330.2012*. 
Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализиро-ванная редакция 
СНиП 31-06-2009;
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.0:
Объекты административного назначения для оказания услуг населению (юридические консультации, нотариальные и риэлтерские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры и другие подобные объекты); офисные центры, бизнес-центры; телерадиокиностудии, студии звукозаписи, редакционно-издательские организации (за исключением типографий); торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), в том числе с гаражами и (или) стоянками для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра; объекты розничной и оптово-розничной торговли (гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы); рынки продовольственных и непродовольственных товаров розничной и мелкооптовой торговли; объекты розничной торговли; аптеки, аптечные пункты; страховые учреждения; кредитно-финансовые учреждения; объекты общественного питания; гостиницы, гостиничные комплексы; развлекательные комплексы, ночные клубы, дискотеки; букмекерские конторы, тотализаторы, пункты приёма ставок вне игорных зон; многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки; гаражные комплексы; открытые автостоянки; открытые стоянки грузового междугороднего автотранспорта; автозаправочные станции для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с магазинами сопутствующей торговли, объектами общественного питания; здания для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей); магазины сопутствующей торговли; здания для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; мойки легковых автомобилей, в том числе с магазинами сопутствующей торговли; объекты ремонта и технического обслуживания автотранспорта, в том числе 
с магазинами сопутствующей торговли; открытые автостоянки; объекты капитального строительства, сооружения, предназначенные 
для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

	Земельные участки (территории) общего пользования – КОД 12.0.

Земельные участки общего пользования.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2
	Предельные минималь-ные/максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению
	расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25 м.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м.
В случаях превыше-ния указанного расстояния следует предусматривать 
на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 

СНиП 2.07.01-89* , строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.0:
Проезды; автомобильные дороги; улицы и дороги местного значения с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры; элементы благоустройства; общественные туалеты

	Иные параметры:
Ширина основных пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллеи, дорожек, тропинок) – не менее 1,5 м.

Ширина основных пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-каталках не менее – 1,8 м.

Основные проезды проектируются с двусторонним движением с шириной полосы для движения – не менее 2,75 м.

Второстепенные проезды допускается проектировать однополосными шириной не менее 3,5 м.

Ширина прогулочной дороги (аллеи): при озеленении кустарником – не менее 1,5 м, при озеленении деревьями – не менее 2,25 м.

Необходимость устройства и параметры разделительных озеленённых полос между тротуарами и проезжей частью на всех категориях улиц 
в малоэтажной жилой застройке определяются потребностями прокладки инженерных сетей.

Минимальные расстояния от оси ствола дерева, кустарника до:

- магистральных улиц общегородского значения – 5 – 7 м;

- магистральных улиц районного значения – 3 – 4 м;

- улиц и дорог местного значения – 2 – 3 м;

- проездов – 1,5 – 2 м.

Территорию зеленых насаждений принимать для:

- бульвара 70 – 75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки – 25 – 30 %,

- сквера 60 – 75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки – 25 – 40 %

	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Коммунальное обслуживание – КОД 3.1
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использова-ния включает в себя содержание видов разрешенного использова-ния с кодами 3.1.1 – 3.1.2 (предоставление коммунальных услуг, административные здания организаций, обеспечива-ющих предоставление коммунальных услуг)
	Минимальная площадь земельного участка (для линейных объектов) – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению для линейных объектов.

Отступ от границ земельного участка – не менее 1 м
	не подлежат установлению для линейных объектов.

Для строений – 

2 этажа
	не подлежат установлению для линейных объектов.

80 % – для зданий
	проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 

СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами и правилами, техническими регламентами, местными нормативами градострои-тельного проектирования; другими действующими нормативные документами и техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.1:
Артезианская скважина; водонапорная башня; водопроводная насосная станция; водопровод; канализационная насосная  станция; канализация;  газопровод; газорегуляторный пункт; кабель связи; кабель силовой; тепловая сеть; воздушная линия электропередачи; тепловой пункт; дождевая канализация; котельная; насосная станция; трансформаторная подстанция; телефонная станция; станция, антенна сотовой связи; водозаборное сооружение; площадка для сбора мусора; здание управляющей компании; здание ресурсоснабжающей организации

	Связь –  КОД 6.8.

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, 

СП 42.13330.2016

СНиП 2.07.01-89* 

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.8:
Станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование


	Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка – КОД 2.1.1.
Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	Минимальная площадь земельного участка – 100 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 5000 м2.

Максимальный коэффициент застройки земельного участка для размещения многоквартирного мало-этажного жилого дома: при новом строительстве – 0,4; при реконструкции – 0,6.
Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка для размещения многоквартир-ного малоэтажного жилого дома: при новом строительстве –1,2;
при реконструкции – 1,6
В случаях исторически сложившейся застройки, 
а также образования земельных участков для размещения хозяйственных построек минимальная площадь земельного участка не подлежит установлению
	минимальный отступ от границ земель общего пользования до зданий, строений, сооружений – 
в соответствии с проектом планировки, но не менее 3 м, в существующей застройке – по линии застройки
	4 этажа (включая мансардный), минимальное кол-во этажей – 2 эт.
Максимальная высота здания – 
15 м
	при новом строи-тельстве – 40 %;
при реконструк-ции – 60 %
	при проектировании руководствоваться 
СП 55.13330.2016 Здания жилые многоквартирные, СП 42.13330.2016 . Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.1.1:
Многоквартирный жилой дом, в том числе со встроенными, пристроенными, встроенно-пристроенными объектами обслуживания; спортивная площадка; детская площадка; площадка для отдыха; индивидуальный гараж; машино-место


Статья 40. «Производственная зона» (П)
	Виды разрешенного использования
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 
их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Коммунальное обслуживание – КОД 3.1
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 (предоставление коммунальных услуг, административные здания организаций, обеспечива-ющих предоставление коммунальных услуг)
	Минимальная площадь земельного участка (для линейных объектов) – не подлежит установлению.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению для линейных объектов.
Отступ от границ земельного участка – не менее 1 м
	не подлежат установлению 
для линейных объектов.
Для строений – 
2 этажа
	не подлежит установлению 
для линейных объектов.
80% – для зданий
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89* , строительными нормами и правилами, техническими регламентами, местными нормативами градострои-тельного проектирования; другими действующими нормативные документами и техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.1:
Артезианская скважина; водонапорная башня; водопроводная насосная станция; водопровод; канализационная насосная  станция; канализация;  газопровод; газорегуляторный пункт; кабель связи; кабель силовой; тепловая сеть; воздушная линия электропередачи; тепловой пункт; дождевая канализация; котельная; насосная станция; трансформаторная подстанция; телефонная станция; станция, антенна сотовой связи; водозаборное сооружение; площадка для сбора мусора; здание управляющей компании; здание ресурсоснабжающей организации

	Служебные гаражи – КОД 4.9.
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранс-порта, используемого 
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 , а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, 
в том числе в депо
	Минимальная площадь земельного участка – 20 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 300 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению, определяется по основному виду использования земельных участков и объектов
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89* , строительных норм и правил, технических регламентов, местных нормативов градострои-тельного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.9:
Многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки; гаражные комплексы; открытые автостоянки; открытые стоянки грузового междугороднего автотранспорта

	Объекты дорожного сервиса – КОД 4.9.1.
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4
	Минимальная площадь земельного участка – 50 м2.

Максимальная 
площадь земельного участка – 2000 м2
	минимальный отступ от границ земель общего пользования улиц – 5 м, либо 
по сложившейся линии регулирования застройки. От границ смежных землеполь-зователей – 3 м
	2 этажа
	70 %
	строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.9.1:
Автозаправочные станции для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с магазинами сопутствующей торговли, объектами общественного питания; здания для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей); магазины сопутствующей торговли; здания для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; мойки легковых автомобилей, в том числе с магазинами сопутствующей торговли; объекты ремонта и технического обслуживания автотранспорта, в том числе 
с магазинами сопутствующей торговли

	Производственная деятельность – КОД 6.0
Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом
	Минимальная площадь земельного участка – 400 м2.

Максимальная 
площадь земельного 
участка – 50000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.0:
Объекты капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом

	Недропользование – КОД 6.1.
Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископа-емых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строитель-ства, необходимых 
для подготовки сырья 
к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строитель-ства, предназначенных 
для проживания в них сотрудников, осуществля-ющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории
	Минимальная площадь земельного участка – 400 м2.

Максимальная 
площадь земельного 
участка – 50000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.1:
Водозаборные скважины питьевого водоснабжения; водозаборные скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; водозаборные скважины минеральной воды; инфраструктура добычи и транспортировки углеводородного сырья; площадки для временного складирования сыпучих материалов; карьеры; отвалы

	Легкая промышленность – КОД 6.3.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
	Минимальная площадь земельного участка – 400 м2.

Максимальная 
площадь земельного 
участка – 50000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	по заданию на проектирование
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.3:
Производственные предприятия, склады, оптовые базы, производственные базы

	Фармацевтическая промышленность – 
КОД 6.3.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
	Минимальная площадь земельного участка – 400 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 50000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	по заданию на проектирование
	проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 

СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.3.1:
Производственные предприятия, склады, оптовые базы, производственные базы фармацевтических предприятий

	Пищевая промышленность – КОД 6.4.
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), 
в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
	Минимальная площадь земельного участка – 400 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 50000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	по заданию на проектирование
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.4:
Производственные предприятия, склады; оптовые базы; производственные базы пищевых предприятий.

	Строительная промышлен-ность – КОД 6.6.
Размещение объектов капитального строительст-ва, предназначенных для производства: строитель-ных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
	Минимальная площадь земельного участка – 400 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 50000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	по заданию на проектирование
	проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.6:
Производственные предприятия, склады; оптовые базы; производственные базы строительных предприятий.

	Энергетика КОД – 6.7.
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электро--станций, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.7:
Котельные; электростанции дизельные; автономные тепловые электростанции; воздушная линия электропередачи; трансформаторная подстанция

	Связь – КОД 6.8.
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.8:
Станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование

	Склад – КОД 6.9.
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	Минимальная площадь земельного участка – 50 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 50000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	по заданию на проектирование
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89* , строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.9:
Склады

	Научно-производственная деятельность – КОД 6.12

Размещение технологиче-ских, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов
	Минимальная площадь земельного участка – 200 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 50000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.12:
Технологические, промышленные, агропромышленные парки, бизнес-инкубаторы

	Земельные участки (территории) общего пользования – КОД 12.0.

Земельные участки общего пользования.

Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2
	предельные минимальные /максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению
	расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, при условии применения шумоза-щитных устройств – не менее 25 м.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать 
не более 25 м.
В случаях превыше-ния указанного расстояния следует предусматривать 
на расстоянии 
не ближе 5 м 
от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016

СНиП 2.07.01-89* , строительных норм и правил, технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.0:
Проезды; автомобильные дороги; улицы и дороги местного значения с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры; элементы благоустройства; общественные туалеты

	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Хранение автотранспорта – КОД 2.7.1.
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначен-ных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использова-ния с кодами 2.7.2, 4.9
	Минимальная площадь земельного участка – 20 м2.
Максимальная площадь земельного участка – 2500 м2
	определяются 
по основному виду использования земельных участков и объектов капитального строительства
	2 этажа (для гаражей и закрытых стоянок)
	100 %
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.7.1:
Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в т.ч. подземные; гараж с разделением на машино-места

	Размещение гаражей для собственных нужд – КОД 2.7.2.

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей, и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих с ними общую крышу, фундамент и коммуникации
	Минимальная площадь земельного участка – 20 м2.
Максимальная площадь земельного участка – 60 м2
	определяются 
по основному виду использования земельных участков и объектов капитального строительства
	1 этаж (для гаражей и закрытых стоянок)
	не установлены
	проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89* , строительными нормами и правилами, техническими регламентами, местными нормативами градострои-тельного проектирования; другими действующими нормативными документами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.7.2:
Отдельно стоящий гараж; гараж, блокированный общими стенами с другими гаражами в одном ряду

	Обеспечение научной деятельности – КОД 3.9.

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 – 3.9.3
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.9:
Пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением; научно-исследовательские организации без производственной базы, проектные, конструкторские организации, творческие мастерские; санитарно-эпидемиологические лаборатории, лабораторные центры, референс-центры, выполняющие проведение натурных и лабораторных изысканий, исследований, испытаний.

	Деловое управление – 
КОД 4.1.
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)
	Минимальная площадь земельного участка – 1000 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 10000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 
СНиП 31-06-2009, 
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.1:
Объекты административного назначения для оказания услуг населению (юридические консультации, нотариальные и риэлтерские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры и другие подобные объекты); офисные центры, бизнес-центры; телерадиокиностудии, студии звукозаписи, редакционно-издательские организации (за исключением типографий)

	Оборудованные площадки для занятий спортом – КОД 5.1.4.

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
	Минимальный размер земельного участка – 20 м2.

Максимальный размер земельного участка – 2000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 

СНиП 2.07.01-89*, 

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.7:
Оборудованные спортивные площадки

	Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Приюты для животных - Код 3.10.2

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных
	Минимальная площадь земельного участка – 200 м2.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила проектирования, 
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.10.2:
Ветлечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, кинологические центры, пункты передержки животных

	Магазины – КОД 4.4.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2
	Минимальная площадь земельного участка – 100 м2.

Максимальная площадь земельного участка –2200 м2
	минимальный отступ от красной линии улиц – 3 м 
(или в соответствии со сложившейся застройкой).

Минимальное расстояние от дома до красной линии проезда – 2 м

(или в соответствии со сложившейся застройкой)
	2 этажа
	50 %
	проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализиро-ванная редакция 
СНиП 31-06-2009 
(с Изменениями № 1-4), СП 42.13330.2016 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.4:
Объекты розничной торговли; аптеки, аптечные пункты

	Общественное питание – КОД 4.6.
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	минимальный размер земельного участка – 150 м2.

Максимальный размер земельного участка – 4000 м2. Минимальная длина стороны земельного участка по уличному 
фронту – 30 м.

Минимальная ширина/глубина – 15 м
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализи-рованная редакция 
СНиП 31-06-2009, 
СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.6:
Объекты общественного питания

	Гостиничное обслуживание – КОД 4.7.
Размещение гостиниц
	Минимальная площадь земельного участка – 200 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 

5000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила проектирования, 
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.7:
Гостиницы, гостиничные комплексы


Статья 41. «Коммунальная зона» (К)
	Виды разрешенного использования
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Коммунальное обслуживание – КОД 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

 HYPERLINK  \l "P198%25252525252525252525252525252525252"
3.1.1 – 3.1.2
	Минимальная площадь земельного участка 
(для сооружений) – не подлежит установлению.

Минимальная площадь земельного участка (для линейных объектов) – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению для линейных объектов.

Отступ от границ земельного участка – не менее 1 м
	не подлежат установлению 
для линейных объектов.

Для строений –
2 этажа
	не подлежат установлению
для линейных объектов.

80% – для зданий
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.1:
Артезианская скважина; водонапорная башня; водопроводная насосная станция; водопровод; канализационная насосная  станция; канализация;  газопровод; газорегуляторный пункт; кабель связи; кабель силовой; тепловая сеть; воздушная линия электропередачи; тепловой пункт; дождевая канализация; котельная; насосная станция; трансформаторная подстанция; телефонная станция; станция, антенна сотовой связи; водозаборное сооружение; площадка для сбора мусора; здание управляющей компании; здание ресурсоснабжающей организации

	Связь – КОД 6.8.

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 

на основании расчета 

в соответствии с проектом.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 

на основании расчета 

в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	Проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, 
СП 42.13330.2016
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.8:
Станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование

	Земельные участки (территории) общего пользования – КОД 12.0.

Земельные участки общего пользования.

Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2
	предельные минималь-ные / максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению
	расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, при условии применения шумоза-щитных устройств – не менее 25 м.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать 
не более 25 м.
В случаях превыше-ния указанного расстояния следует предусматривать 
на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016  
СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.0:
Проезды; автомобильные дороги; улицы и дороги местного значения с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры; элементы благоустройства; общественные туалеты

	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Служебные гаражи – 
КОД 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспор-та, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмот-ренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, 
в том числе в депо
	Минимальная 
площадь земельного участка – 60 м2.

Максимальная 
площадь земельного участка – 1000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строительство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* , строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.9:
Многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки; гаражные комплексы; открытые автостоянки; открытые стоянки грузового междугороднего автотранспорта

	Специальная деятельность – КОД 12.2
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)
	предельные минималь-ные/максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.2:
Мусороперерабатывающие комплексы; полигоны отходов производства и потребления (твердых бытовых отходов, промышленных и строительных отходов); пункты утилизации снега

	Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Общественное питание – КОД 4.6.

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	минимальный 
размер земельного участка – 150 м2.

Максимальный 
размер земельного участка – 4000 м2. Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту – 30 м.

Минимальная ширина/ глубина – 15 м
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 

с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализи-рованная редакция 

СНиП 31-06-2009, 
СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.6:
Объекты общественного питания

	Гостиничное обслуживание – КОД 4.7.

Размещение гостиниц
	Минимальная 
площадь земельного участка – 200 кв. м.

Максимальная 
площадь земельного участка – 5000 кв. м
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила проектирования, 

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.7:
Гостиницы, гостиничные комплексы

	Склад – КОД 6.9.
Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	Минимальная 
площадь земельного участка – 50 м2.

Максимальная 
площадь земельного участка – 50000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.9:
Склады

	Складские площадки – КОД 6.9.1.

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
	Минимальная 
площадь земельного участка – 50 м2.

Максимальная 
площадь земельного участка – 50000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* , строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.9.1:
Грузовые и контейнерные площадки автомобильного транспорта


Статья 42. «Зоны инженерной инфраструктуры» (И)
	Виды разрешенного использования
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 
их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	 иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Коммунальное обслуживание – КОД 3.1
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2
	Минимальная площадь земельного участка 
(для линейных объектов) – 
не подлежит установлению.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии 
с проектом
	не подлежат установлению для линейных объектов.
Отступ от границ земельного участка – не менее 1 м
	не подлежат установлению 
для линейных объектов.
Для строений – 
2 этажа
	не подлежит установлению 
для линейных объектов.
80% – для зданий
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* , строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.1:
Артезианская скважина; водонапорная башня; водопроводная насосная станция; водопровод; канализационная насосная  станция; канализация;  газопровод; газорегуляторный пункт; кабель связи; кабель силовой; тепловая сеть; воздушная линия электропередачи; тепловой пункт; дождевая канализация; котельная; насосная станция; трансформаторная подстанция; телефонная станция; станция, антенна сотовой связи; водозаборное сооружение; площадка для сбора мусора; здание управляющей компании; здание ресурсоснабжающей организации

	Обеспечение деятельности 
в области гидрометеороло-гии и смежных с ней областях – КОД 3.9.1.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружаю-щей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе 
по гидробиологическим показателям, и околоземного  космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеороло-гические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.9.1:
Пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, её загрязнением

	Энергетика – КОД 6.7.
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии 
с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии 
с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.7:
Котельные; электростанции дизельные; автономные тепловые электростанции; воздушная линия электропередачи; трансформаторная подстанция

	Связь – КОД 6.8.
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии 
с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии 
с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.8:
Станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование.

	Трубопроводный транспорт – КОД 7.5.

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», строительных норм и правил, технических регламентов, местных нормативов градострои-тельного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 7.5:
Трубопроводы

	Специальное пользование водными объектами – 
КОД 11.2.
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования 
(забор водных ресурсов 
из поверхностных водных объектов, сброс сточных 
вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии 
с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии 
с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* , СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих норма-тивных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 11.2:
Водозаборные сооружения хозяйственно-бытового и технического назначения, инженерные сооружения для сброса и очистки сточных и (или) дренажных вод, берегозащитные сооружения и объекты берегоукрепления

	Гидротехнические сооружения – КОД 11.3.
Размещение гидротехничес-ких сооружений, необходимых 
для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропуск-ных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих норма-тивных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 11.3:
Дамбы, плотины, водозаборные сооружения питьевого водоснабжения, водозаборные сооружения хозяйственно-бытового и технического назначения, инженерные сооружения для сброса и очистки сточных и (или) дренажных вод, берегозащитные сооружения и объекты берегоукрепления, искусственные острова, искусственные земельные участки на землях, покрытых поверхностными водными объектами, судопропускные сооружения, рыбозащитные и рыбопропускные сооружения

	Земельные участки (территории) общего пользования – КОД 12.0.

Земельные участки общего пользования.

Содержание данного
вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2
	Предельные минимальные/ максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению
	расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, при условии применения шумоза-щитных устройств – не менее 25 м.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать 
не более 25 м.
В случаях превыше-ния указанного расстояния следует предусматривать 
на расстоянии 
не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016  СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами и правилами, техничес-кими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.0:
Проезды; автомобильные дороги; улицы и дороги местного значения с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры; элементы благоустройства; общественные туалеты

	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Служебные гаражи – 
КОД 4.9.
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Минимальная площадь земельного участка – 60 м2.

Максимальная площадь земельного 
участка – 1000 м2
	определяются 
по основному виду использования земельных участков и объектов капитального строительства
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* , СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих норма-тивных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.9:
Многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки; гаражные комплексы; открытые автостоянки; открытые стоянки грузового междугороднего автотранспорта

	Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Хранение автотранспорта – КОД 2.7.1.
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначен-ных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Минимальная площадь земельного участка – 20 м2.
Максимальная 
площадь земельного 
участка – 2500 м2
	определяются 
по основному виду использования земельных участков и объектов капитального строительства
	1 этаж 
(для гаражей и закрытых стоянок)
	100 %
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.7.1:
Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в т.ч. подземные; гараж с разделением на машино-места

	Размещение гаражей для собственных нужд – КОД 2.7.2.

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей, и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих с ними общую крышу, фундамент и коммуникации
	Минимальная площадь земельного участка – 20 м2.
Максимальная площадь земельного участка – 60 м2
	определяются 
по основному виду использования земельных участков и объектов капитального строительства
	1 этаж 
(для гаражей и закрытых стоянок)
	не установлены
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами и правилами, техничес-кими регламентами,

местными нормативами градостроительного проектирования; другими действующими норматив-ными документами и техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.7.2:
Отдельно стоящий гараж; гараж, блокированный общими стенами с другими гаражами в одном ряду

	Объекты дорожного сервиса – КОД 4.9.1.

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4
	Минимальная площадь земельного участка – 50 м2.

Максимальная 
площадь земельного 
участка – 2000 м2
	минимальный отступ от границ земель общего пользования улиц – 5 м, либо 
по сложившейся линии регулирования застройки. От границ смежных землеполь-зователей – 3 м
	2 этажа
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов


	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.9.1:
Автозаправочные станции для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с магазинами сопутствующей торговли, объектами общественного питания; здания для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей); магазины сопутствующей торговли; здания для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; мойки легковых автомобилей, в том числе с магазинами сопутствующей торговли; объекты ремонта и технического обслуживания автотранспорта, в том числе 
с магазинами сопутствующей торговли

	Складские площадки – КОД 6.9.1.

Временное хранение, распределение и перевалка грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
	Минимальная площадь земельного участка – 50 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 50000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов, местных нормативов градострои-тельного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.9.1:
Грузовые и контейнерные площадки автомобильного транспорта


Статья 43. «Зоны транспортной инфраструктуры» (Т)
	Виды разрешенного использования
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 
их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки в границах земе-льного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-

ного участка
	иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Хранение автотранспорта – КОД 2.7.1.
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначен-ных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использова-ния с кодами 2,7.2, 4.9
	Минимальная площадь земельного участка – 20 м2.
Максимальная площадь земельного участка – 2500 м2
	определяются по основному виду использования земельных участков и объектов капитального строительства
	1 этаж 
(для гаражей и закрытых стоянок)
	100 %
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.7.1:
Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в т.ч. подземные; гараж с разделением на машино-места

	Размещение гаражей для собственных нужд – КОД 2.7.2.

Размещение для собствен-ных нужд отдельно стоящих гаражей, и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих с ними общую крышу, фундамент и коммуникации
	Минимальная площадь земельного участка – 20 м2.
Максимальная площадь земельного участка – 60 м2
	определяются 
по основному виду использования земельных участков и объектов капитального строительства
	1 этаж 
(для гаражей и закрытых стоянок)
	не установлены
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами и правилами, техническими регламентами, местными нормативами градострои-тельного проектирования; другими действующими нормативными докумен-тами и техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.7.2:
Отдельно стоящий гараж; гараж, блокированный общими стенами с другими гаражами в одном ряду

	Служебные гаражи – 
КОД 4.9.
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используе-мого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, 
в том числе в депо
	Минимальная площадь земельного участка – 60 м2.

Максимальная 
площадь земельного участка – 1000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами строительных норм и правил, технических регламентов, местных нормативов градострои-тельного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.9:
Многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки; гаражные комплексы; открытые автостоянки; открытые стоянки грузового междугороднего автотранспорта

	Объекты дорожного сервиса – КОД 4.9.1.
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4
	Минимальная площадь земельного участка – 50 м2.

Максимальная 
площадь земельного участка – 2000 м2
	Минимальный отступ 
от границ земель общего пользования улиц – 5 м, либо по сложившейся линии регулирования застройки. От границ смежных землеполь-зователей – 3 м
	2 этажа
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов, местных нормативов градострои-тельного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.9.1:
Автозаправочные станции для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с магазинами сопутствующей торговли, объектами общественного питания; здания для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей); магазины сопутствующей торговли; здания для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; мойки легковых автомобилей, в том числе с магазинами сопутствующей торговли; объекты ремонта и технического обслуживания автотранспорта, в том числе 
с магазинами сопутствующей торговли

	Причалы для маломерных судов – КОД 5.4
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
	Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м. 
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 5.4:
Причалы для лодок, катамаранов и других плавательных средств, водные аттракционы

	Автомобильный транспорт – КОД 7.2.
Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 – 7.2.3
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов, местных нормативов градострои-тельного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 7.2:
Автомобильная дорога; мост; трубопереезд; проезд; пост ДПС; пассажирские автобусные станции с объектами обслуживания пассажиров, пересадочные пассажирские станции, объекты транспортной инфраструктуры; автобусные парки

	Водный транспорт – КОД 7.3.
Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигацион-ного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 7.3:
Дебаркадеры, понтонные переправы; объекты инфраструктуры водного грузового и пассажирского транспорта; подводные и надводные линейные объекты и сооружения (мосты, тоннели, транзитные инженерные коммуникации и другие подобные объекты); причалы, судоподъемные и судоремонтные сооружения

	Воздушный транспорт – КОД 7.4.
Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых 
для посадки и высадки пассажиров и их сопутству-ющего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 7.4:
Объекты инфраструктуры воздушного транспорта

	Земельные участки (территории) общего пользования – КОД 12.0.
Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2
	Предельные минимальные /максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению
	расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 
50 м, при условии применения шумоза-щитных устройств –

не менее 25 м.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов 
до линии застройки следует принимать 
не более 25 м.
В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.0:
Проезды; автомобильные дороги; улицы и дороги местного значения с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры; элементы благоустройства; общественные туалеты

	Благоустройство территории – КОД 12.0.2.
Размещение декоративных, технических, планировоч-ных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-нарных строений и сооружений, информацион-ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	предельные минимальные/ максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.0.2:
Элементы благоустройства; общественные туалеты

	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Коммунальное обслуживание – КОД 3.1
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использова-ния включает  в себя содержание видов разре-шенного использования 
с кодами 3.1.1 – 3.1.2
	Минимальная площадь земельного участка (для сооружений) – не подлежит установлению.
Минимальная площадь земельного участка 
(для линейных объектов) – не подлежит установлению.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению для линейных объектов.
Отступ от границ земельного участка – 
не менее 1 м
	не подлежат установлению для линейных объектов.
Для строений – 
2 этажа
	не подлежат установлению 
для линейных объектов.
80% – для зданий
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов, местных нормативов градострои-тельного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.1:
Артезианская скважина; водонапорная башня; водопроводная насосная станция; водопровод; канализационная насосная  станция; канализация; газопровод; газорегуляторный пункт; кабель связи; кабель силовой; тепловая сеть; воздушная линия электропередачи; тепловой пункт; дождевая канализация; котельная; насосная станция; трансформаторная подстанция; телефонная станция; станция, антенна сотовой связи; водозаборное сооружение; площадка для сбора мусора; здание управляющей компании; здание ресурсоснабжающей организации

	Связь – КОД 6.8.
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилитель-ные пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-туру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.8:
Станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование

	Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Деловое управление – 
КОД 4.1
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной 
с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Минимальная 
площадь земельного участка – 1000 м2.

Максимальная 
площадь земельного участка – 10000 м2
	Минимальный отступ 
от красной линии 
улиц – 3 м 
(или в соответствии 
со сложившейся застройкой).
Минимальное расстояние от дома 
до красной линии проезда – 2 м

(или в соответствии 
со сложившейся застройкой)
	3 этажа
	50 %
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.
СНиП 31-06-2009, 
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.1:
Объекты административного назначения для оказания услуг населению (юридические консультации, нотариальные и риэлтерские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры и другие подобные объекты); офисные центры, бизнес-центры; телерадиокиностудии, студии звукозаписи, редакционно-издательские организации (за исключением типографий)

	Магазины - КОД 4.4

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Минимальная 
площадь земельного участка – 100 кв. м.

Максимальная 
площадь земельного участка – 2200 кв. м
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.4:
Объекты розничной торговли; аптеки, аптечные пункты

	Общественное питание – КОД 4.6.
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Минимальный 
площадь земельного участка – 150 м2.

Максимальная 
площадь земельного участка – 1000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2016  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.6:
Объекты общественного питания


Зоны сельскохозяйственного использования
Статья 44. Зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1)
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты 
для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения не устанавливаются.
Статья 45. «Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ» (СХ-2)
	Виды разрешенного использования
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 
их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Растениеводство – КОД 1.1.

Осуществление хозяйствен-ной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использова-ния с кодами 1.2 – 1.6
	Минимальная 
площадь земельного участка – 5000 м2.

Максимальная 
площадь земельного 
участка – 1000000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 1.1:
Не предусмотрены

	Пчеловодство – КОД 1.12.

Осуществление хозяйствен-ной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-ных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;

размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства
	Минимальная 
площадь земельного 
участка – 1000 м2.

Максимальная 
площадь земельного 
участка – 1000000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 1.12:
Здание для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

	Ведение личного подсоб-ного хозяйства на полевых участках – КОД 1.16.

Производство 
сельскохозяйственной продукции 
без права возведения объектов капитального строительства
	Минимальная площадь земельного участка – 600 м2.

Максимальная 
площадь земельного 
участка – 5000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 1.16:
Не предусмотрены

	Коммунальное обслуживание – КОД 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2
	Минимальная площадь земельного участка 
(для линейных объектов) – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению для линейных объектов.

Отступ от границ земельного участка – не менее 1 м
	не подлежат установлению для линейных объектов.

Для строений – 2 этажа
	не подлежат установлению 
для линейных объектов.

80% – для зданий
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 

СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов, местных нормативов градострои-тельного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.1:
Артезианская скважина; водонапорная башня; водопроводная насосная станция; водопровод; канализационная насосная  станция; канализация;  газопровод; газорегуляторный пункт; кабель связи; кабель силовой; тепловая сеть; воздушная линия электропередачи; тепловой пункт; дождевая канализация; котельная; насосная станция; трансформаторная подстанция; телефонная станция; станция, антенна сотовой связи; водозаборное сооружение; площадка для сбора мусора; здание управляющей компании; здание ресурсоснабжающей организации

	Земельные участки (территории) общего пользования – КОД 12.0.

Земельные участки общего пользования.

Содержание данного вида разрешенного использова-ния включает в себя содержание видов разрешенного использова-ния с кодами 12.0.1 – 12.0.2
	Предельные минимальные /максимальные размеры земельных участков - не подлежат установлению
	расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее

50 м, при условии применения шумоза-щитных устройств – 
не менее 25 м.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать 
не более 25 м.
В случаях превышения указанного расстояния следует предусматри-вать на расстоянии 
не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную 
для проезда пожарных машин
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.0:
Проезды; автомобильные дороги; улицы и дороги местного значения с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры; элементы благоустройства; общественные туалеты

	Ведение огородничества – КОД 13.1.
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, 
не являющихся объектами недвижимости, предназна-ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
	Минимальная площадь земельного участка – 200 м2.
Максимальная 
площадь земельного 
участка – 5000 м2
	строительство 
объектов капитального строительства запрещено
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 13.1:
Не предусмотрены

	Ведение садоводства – КОД 13.2.

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного 
в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей
	Предельные минимальные размеры земельных участков:

длина – не подлежит установлению;

ширина – 12 м.

Предельные максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 400 м2.

Максимальная 
площадь земельного 
участка – 5000 м2
	от границ смежного земельного участка 
до основного 
строения – не менее 
3 м, до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – не менее 1 м.

Расстояние от окон садового дома до стен соседнего садового дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Минимальный отступ от красной линии – 5 м (или в соответствии 
со сложившейся застройкой).

Минимальное расстояние от дома 
до красной линии проездов – 3 м
	3 этажа
	30 %
	проектирование, строи-тельство, реконструкцию садовых домов 
с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих, необходимо осуществлять 
в соответствии 
с СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные»,

СП 42.13330.2016. 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 13.2:
Жилой дом; садовый дом; гараж для собственных нужд; баня; сарай

	Примечание: разрешено строительство садового дома с целью отдыха без права постоянного проживания и регистрации (прописки)

	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Связь – КОД 6.8.

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.8:
Станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование

	Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Рыбоводство — КОД 1.13

Осуществление хозяйст-венной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакульту-ры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осущест-вления рыбоводства (аквакультуры)
	Минимальная 
площадь земельного 
участка – 5000 м2.

Максимальная 
площадь земельного 
участка – 1000000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 1.13:
Рыбоводческий комплекс

	Питомники – КОД 1.17.

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, 
а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;

размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
	Минимальная 
площадь земельного 
участка – 5000 м2.

Максимальная 
площадь земельного 
участка – 1000000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 1.17:
Питомник; хранилище продукции

	Рынки – КОД 4.3.

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначен-ных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
	Минимальная площадь земельного участка – для рыночного комплекса 
на одно торговое место следует принимать 6 кв. м торговой площади
	минимальный отступ от красной линии 
улиц – 3 м 
(или в соответствии 
со сложившейся застройкой).

Минимальное расстояние от дома 
до красной линии проезда – 2 
(или в соответствии 
со сложившейся застройкой)
	не подлежат установлению
	50 %
	проектирование и строитель-ство осуществлять с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, 

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.3:
Рынки продовольственных и непродовольственных товаров розничной и мелкооптовой торговли


Статья 46. «Зона обеспечения сельскохозяйственного производства» (СХ-3)
	Виды разрешенного использования
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 
их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-ного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка
	иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Сельскохозяйственное использование – КОД 1.0.

Ведение сельского хозяйства.

Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 – 1.20 , в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
	Минимальная площадь земельного участка – 100 м2.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета или 
в соответствии с проектом
	1 м
	2 этажа
	80 %
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016

СНиП 2.07.01-89*, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

(до 01 января 2022 г.), строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 1.0:
Ферма; животноводческий комплекс; технологическое здание; объекты для содержания и разведения животных; птицефабрика; свиноводческий комплекс; склад; зернохранилище; овощехранилище; здание для переработки сельскохозяйственной продукции, здание для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства, рыбоводческий комплекс, питомник, хранилище продукции, машинно-транспортная и ремонтная станция; ангар, гараж для сельскохозяйственной техники; амбар; водонапорная башня; трансформаторная станция; артезианская скважина; силосное хранилище; проезд

	Коммунальное обслуживание – КОД 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использова-ния включает в себя содержание видов разрешенного использова-ния с кодами 3.1.1 – 3.1.2
	Предельные минимальные/ максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
	не подлежат установлению для линейных объектов.

Отступ от границ земельного участка – не менее 1 м
	не подлежат установлению для линейных объектов.

Для строений – 

2 этажа
	не подлежат установлению для линейных объектов.

80% – для зданий
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.1:
Артезианская скважина; водонапорная башня; водопроводная насосная станция; водопровод; канализационная насосная  станция; канализация;  газопровод; газорегуляторный пункт; кабель связи; кабель силовой; тепловая сеть; воздушная линия электропередачи; тепловой пункт; дождевая канализация; котельная; насосная станция; трансформаторная подстанция; телефонная станция; станция, антенна сотовой связи; водозаборное сооружение; площадка для сбора мусора; здание управляющей компании; здание ресурсоснабжающей организации

	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Связь – КОД 6.8.
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использо-вания с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета или 
в соответствии с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета или 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, 

СП 42.13330.2016

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.8:
Станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование

	Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Ветеринарное обслуживание – КОД 3.10.
Размещение объектов капитального строительст-ва, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, 
не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использова-ния включает в себя содержание видов разрешенного использова-ния с кодами 3.10.1 – 3.10.2
	Предельные минимальные /максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	3 м
	не подлежат установлению
	60 %
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.10:
Ветеринарный кабинет; ветеринарная клиника, ветлечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, кинологические центры, пункты передержки животных


Примечание:

Размещение производственных объектов допускается с учетом нормируемого разрыва до жилой и общественно-деловой застройки в зависимости от класса санитарной опасности предприятия в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с СП 4.13130.2013.

Статья 47. «Иные зоны сельскохозяйственного назначения» (СХ-4)
	Виды разрешенного использования
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка
	иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Растениеводство – КОД 1.1.
Осуществление хозяйствен-ной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использова-ния с кодами 1.2 – 1.6
	Минимальная 
площадь земельного участка – 5000 м2.

Максимальная 
площадь земельного участка – 1000000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 1.1:
Не предусмотрены

	Пчеловодство – КОД 1.12
Осуществление хозяйствен-ной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-ных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства
	Минимальная 
площадь земельного участка – 1000 м2.

Максимальная 
площадь земельного участка – 1000000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 1.12:
Здание для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

	Для ведения личного подсобного хозяйства 
на полевых участках – 
КОД 1.16.
Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства
	Минимальная 
площадь земельного участка – 600 м2.

Максимальная 
площадь земельного участка – 5000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 1.16:
Не предусмотрены

	Питомники – КОД 1.17
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйствен-ного производства
	Минимальная площадь земельного участка – 5000 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 1000000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 1.17:
Питомник; хранилище продукции

	Природно-познавательный туризм – КОД 5.2
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходи-мых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
	Минимальная площадь земельного участка – 50 м2.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 5.2:
Парк, причал, пляж

	Деятельность по особой охране и изучению природы – КОД 9.0
Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета или 
в соответствии с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета или 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 9.0:
Объекты благоустройства особо охраняемых природных территорий

	Общее пользование водными объектами – 
КОД 11.1
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствую-щие запреты не установлены законодательством)
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета или 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 11.1:
Пляжи; водозаборные сооружения питьевого водоснабжения; водозаборные сооружения хозяйственно-бытового и технического назначения; инженерные сооружения для сброса и очистки сточных и (или) дренажных вод

	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Коммунальное обслуживание – КОД 3.1
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использова-ния включает в себя содержание видов разрешенного использова-ния с кодами 3.1.1 – 3.1.2
	Предельные минимальные/ максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению.
	не подлежат установлению для линейных объектов.
Отступ от границ земельного участка – 
не менее 1 м
	не подлежат установлению для линейных объектов.
Для строений – 
2 этажа
	не подлежат установлению 
для линейных объектов.
80% – для зданий
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов, местных нормативов градостроитель-ного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.1:
Артезианская скважина; водонапорная башня; водопроводная насосная станция; водопровод; канализационная насосная  станция; канализация;  газопровод; газорегуляторный пункт; кабель связи; кабель силовой; тепловая сеть; воздушная линия электропередачи; тепловой пункт; дождевая канализация; котельная; насосная станция; трансформаторная подстанция; телефонная станция; станция, антенна сотовой связи; водозаборное сооружение; площадка для сбора мусора; здание управляющей компании; здание ресурсоснабжающей организации

	Служебные гаражи – 
КОД 4.9.
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмот-ренных видами разрешен-ного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Минимальная площадь земельного участка – 60 м2.

Максимальная 
площадь земельного участка – 1000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов, местных нормативов градостроитель-ного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.9:
Многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки; гаражные комплексы; открытые автостоянки; открытые стоянки грузового междугороднего автотранспорта

	Причалы для маломерных судов – КОД 5.4.
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
	Минимальная 
площадь земельного участка – 100 кв. м.
Максимальная 
площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 5.4:
Причалы для лодок, катамаранов и других плавательных средств, водные аттракционы

	Связь – КОД 6.8.
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилитель-ные пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-туру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета или 
в соответствии с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета или 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.8:
Станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование

	Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Передвижное жилье – 
КОД 2.4.
Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.4:
Не предусмотрены

	Охота и рыбалка – КОД 5.3.
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
	Минимальная площадь земельного участка – 50 м2.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 5.3:
Дом охотника, дом рыболова

	Поля для гольфа или конных прогулок – КОД 5.5.
Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, 
в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
	Минимальная 
площадь земельного участка – 200 м2.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 5.5:
Манежи для верховой езды


Зоны рекреационного назначения
Статья 48. «Зоны озелененных территорий общего пользования» (Р-1)
	Виды разрешенного использования
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 
их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка
	иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Охрана природных территорий – КОД 9.1.

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 9.1:
Не предусмотрены

	Земельные участки (территории) общего пользования – КОД 12.0.
Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2
	Предельные минимальные /максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению
	расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 
50 м, при условии применения шумоза-щитных устройств – 
не менее 25 м.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов 
до линии застройки следует принимать 
не более 25 м.
В случаях превышения указанного расстояния следует предусматри-вать на расстоянии 
не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016
СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.0:
Проезды; автомобильные дороги; улицы и дороги местного значения с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры; элементы благоустройства; общественные туалеты

	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Коммунальное обслуживание – КОД 3.1
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использова-ния включает в себя содержание видов разрешенного использова-ния с кодами 3.1.1 – 3.1.2
	Предельные минимальные /максимальные размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка 
(для сооружений) – не подлежит установлению.
Минимальная площадь земельного участка 
(для линейных объектов) –

не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета или 
в соответствии с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета или 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению 
для линейных объектов.
Отступ от границ земельного участка –

не менее 1 м
	не подлежат установлению для линейных объектов.
Для строений – 2 этажа
	не подлежат установлению для линейных объектов.
80% – для зданий
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.1:
Артезианская скважина; водонапорная башня; водопроводная насосная станция; водопровод; канализационная насосная  станция; канализация;  газопровод; газорегуляторный пункт; кабель связи; кабель силовой; тепловая сеть; воздушная линия электропередачи; тепловой пункт; дождевая канализация; котельная; насосная станция; трансформаторная подстанция; телефонная станция; станция, антенна сотовой связи; водозаборное сооружение; площадка для сбора мусора; здание управляющей компании; здание ресурсоснабжающей организации

	Связь  – КОД 6.8.
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержани-ем видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.8:
Станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование


Статья 49. «Зона отдыха (рекреация)» (Р-2)
	Виды разрешенного использования
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-ного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка
	иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Отдых (рекреация) – 
КОД 5.0.
Обустройство мест 
для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилища-ми, пляжами, а также обустройство мест отдыха 
в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использова-ния с кодами 5.1 – 5.5
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 5.0:
Обустройство территорий для отдыха, занятий физической культурой и спортом; объекты благоустройства

	Охрана природных территорий – КОД 9.1.
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета или
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 9.1:
Не предусмотрены

	Санаторная деятельность – КОД 9.2.1.
Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета или 
в соответствии с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета или 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом, СП 42.13330.2016 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 9.2.1:
Санатории, профилактории, бальнеологические лечебницы, грязелечебницы; пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи; лечебно-оздоровительные лагеря

	Общее пользование водны-ми объектами – КОД 11.1
Использование земельных участков, примыкающих 
к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета или 
в соответствии с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета или 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 11.1:
Пляжи; водозаборные сооружения питьевого водоснабжения; водозаборные сооружения хозяйственно-бытового и технического назначения; инженерные сооружения для сброса и очистки сточных и (или) дренажных вод

	Земельные участки (территории) общего пользования – КОД 12.0.
Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-ния с кодами 12.0.1 –12.0.2
	Предельные минимальные/ максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению
	расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог 
до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 
25 м.
Расстояние от края основной проезжей 
части улиц, местных или боковых проездов 
до линии застройки следует принимать 
не более 25 м.
В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 
5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016  СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.0:
Проезды; автомобильные дороги; улицы и дороги местного значения с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры; элементы благоустройства; общественные туалеты

	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Коммунальное обслуживание – КОД 3.1
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2
	Минимальная площадь земельного участка (для сооружений) – не подлежит установлению.
Минимальная площадь земельного участка (для линейных объектов) - не подлежит установлению.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии с проектом
	не подлежат установлению 
для линейных объектов.
Отступ от границ земельного участка – не менее 1 м
	не подлежат установлению для линейных объектов.
Для строений – 
2 этажа
	не подлежат установлению 
для линейных объектов.
80% – для зданий
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.1:
Артезианская скважина; водонапорная башня; водопроводная насосная станция; водопровод; канализационная насосная  станция; канализация;  газопровод; газорегуляторный пункт; кабель связи; кабель силовой; тепловая сеть; воздушная линия электропередачи; тепловой пункт; дождевая канализация; котельная; насосная станция; трансформаторная подстанция; телефонная станция; станция, антенна сотовой связи; водозаборное сооружение; площадка для сбора мусора; здание управляющей компании; здание ресурсоснабжающей организации

	Служебные гаражи – 
КОД 4.9.
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, 
в том числе в депо
	Минимальная площадь земельного участка – 60 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 

1000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89* , строительных норм и правил, технических регламентов, местных нормативов градострои-тельного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.9:
Многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки; гаражные комплексы; открытые автостоянки; открытые стоянки грузового междугороднего автотранспорта

	Связь  – КОД 6.8.
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использова-ния с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.8:
Станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование

	Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Магазины – КОД 4.4.
Размещение объектов капитального строительст-ва, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Минимальная 
площадь земельного участка – 100 кв. м.

Максимальная 
площадь земельного участка – 2200 кв. м
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами и строительных норм и правил, технических регламентов, местных нормативов градострои-тельного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.4:
Объекты розничной торговли; аптеки, аптечные пункты

	Общественное питание – КОД 4.6.
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Минимальная 
площадь земельного участка – 150 м2.

Максимальная 
площадь земельного участка – 1000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, 
СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.6:
Объекты общественного питания

	Развлекательные мероприятия – КОД 4.8.1.
Размещение зданий и сооружений, предназначен-ных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	Минимальная 
площадь земельного участка – 200 м2.

Максимальная 
площадь земельного участка – 5000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.8.1:
Развлекательные комплексы, ночные клубы, дискотеки

	Проведение азартных игр – КОД 4.8.2.
Размещение зданий и сооружений, предназначен-ных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.8.2:
Букмекерские конторы, тотализаторы, пункты приёма ставок вне игорных зон

	Гидротехнические сооружения – КОД 11.3.
Размещение гидротехни-ческих сооружений, необходимых 

для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащит-ных и рыбопропускных сооружений, берегозащит-ных сооружений)
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 11.3:
Дамбы, плотины, водозаборные сооружения питьевого водоснабжения, водозаборные сооружения хозяйственно-бытового и технического назначения, инженерные сооружения для сброса и очистки сточных и (или) дренажных вод, берегозащитные сооружения и объекты берегоукрепления, искусственные острова, искусственные земельные участки на землях, покрытых поверхностными водными объектами, судопропускные сооружения, рыбозащитные и рыбопропускные сооружения


Статья 50. «Иные зоны» (Р-3)
	Виды разрешенного использования
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земе-льного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-ди земельного участка
	иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Земельные участки (территории) общего пользования – КОД 12.0.

Земельные участки общего пользования.

Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использова-ния с кодами 12.0.1 – 12.0.2
	Предельные минимальные/ максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению
	расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, при условии применения шумоза-щитных устройств – не менее 25 м.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать 
не более 25 м.
В случаях превышения указанного расстояния следует предусматри-вать на расстоянии 
не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригод-ную для проезда пожарных машин
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016 

СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.0:
Проезды; автомобильные дороги; улицы и дороги местного значения с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры; элементы благоустройства; общественные туалеты

	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Коммунальное обслуживание – КОД 3.1
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использова-ния включает в себя содержание видов разрешенного использова-ния с кодами 3.1.1 – 3.1.2 
	Минимальная площадь земельного участка 
(для сооружений) – не подлежит установлению.
Минимальная площадь земельного участка 
(для линейных объектов) – не подлежит установлению.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению для линейных объектов.
Отступ от границ земельного участка – не менее 1 м
	не подлежат установлению для линейных объектов.
Для строений – 
2 этажа
	не подлежат установлению для линейных объектов.
80% – для зданий
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.1:
Артезианская скважина; водонапорная башня; водопроводная насосная станция; водопровод; канализационная насосная  станция; канализация;  газопровод; газорегуляторный пункт; кабель связи; кабель силовой; тепловая сеть; воздушная линия электропередачи; тепловой пункт; дождевая канализация; котельная; насосная станция; трансформаторная подстанция; телефонная станция; станция, антенна сотовой связи; водозаборное сооружение; площадка для сбора мусора; здание управляющей компании; здание ресурсоснабжающей организации

	Связь  – КОД 6.8.
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использова-

ния с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии 
с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии 
с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, 
СП 42.13330.2016  
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.8:
Станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование

	Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Не предусмотрены


Зоны специального назначения
Статья 51. «Зона кладбищ» (СН-1)
	Виды разрешенного использования
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земе-льного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка
	иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Религиозное использова-ние – КОД 3.7.
Размещение зданий и сооружений религиоз-ного использования. Содержание данного вида разрешенного использо-вания включает в себя содержание видов разре-шенного использования 
с кодами 3.7.1, 3.7.2
	Минимальная площадь земельного участка – 2000 м2.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.7:
Культовые здания, сооружения и комплексы, духовные образовательные организации; монастырские комплексы с постоянным проживанием

	Земельные участки (территории) общего пользования – КОД 12.0.
Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2
	Предельные минимальные / максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению
	расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 
50 м, при условии применения шумоза-щитных устройств – не менее 25 м.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных 
или боковых проездов 
до линии застройки следует принимать 
не более 25 м.
В случаях превышения указанного расстояния следует предусматрива-ть на расстоянии 
не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.0:
Проезды; автомобильные дороги; улицы и дороги местного значения с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры; элементы благоустройства; общественные туалеты

	Ритуальная деятельность – КОД 12.1.

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений;

осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения
	Минимальная площадь земельного участка – 400 м2.

Максимальная 
площадь земельного 
участка – 400000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.1:
Кладбище; крематорий; культовое сооружение

	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Коммунальное обслуживание – КОД 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использо-вания с кодами 3.1.1, 3.1.2
	Минимальная площадь земельного участка 
(для сооружений) – не подлежит установлению.
Минимальная площадь земельного участка
(для линейных объектов) –не подлежит установлению.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению для линейных объектов.
Отступ от границ земельного участка – не менее 1 м
	не подлежат установлению для линейных объектов.
Для строений – 2 этажа
	не подлежат установлению для линейных объектов.
80% – для зданий
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.1:
Артезианская скважина; водонапорная башня; водопроводная насосная станция; водопровод; канализационная насосная  станция; канализация;  газопровод; газорегуляторный пункт; кабель связи; кабель силовой; тепловая сеть; воздушная линия электропередачи; тепловой пункт; дождевая канализация; котельная; насосная станция; трансформаторная подстанция; телефонная станция; станция, антенна сотовой связи; водозаборное сооружение; площадка для сбора мусора; здание управляющей компании; здание ресурсоснабжающей организации

	Связь – КОД 6.8.
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфра-структуру спутниковой связи и телерадиовеща-ния, за исключением объектов связи, разме-щение которых предус-мотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии 
с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии 
с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.8:
Станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование

	Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Бытовое обслуживание – КОД 3.3.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Минимальная площадь земельного участка 
для размещения бюро похоронного обслуживания – 1000 м2
	Минимальный отступ от красной линии 
улиц – 3 м 
(или в соответствии со сложившейся застройкой).
Минимальное расстояние от дома 
до красной линии проезда – 2 м

(или в соответствии со сложившейся застройкой)
	2 этажа
	80 %
	проектирование и строительство осуществлять с учетом 
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009,
СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.3:
Похоронные бюро и другие подобные объекты

	Магазины – КОД 4.4.
Размещение объектов капитального строитель-ства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 м2
	Минимальная площадь земельного участка – 100 м2.
Максимальная площадь земельного участка – 2200 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.4:
Объекты розничной торговли; аптеки, аптечные пункты


Статья 52. «Зона складирования и захоронения отходов» (СН-2)
	Виды разрешенного использования
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка
	иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Специальная деятельность – КОД 12.2.
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребле-ния, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильни-ков, мусоросжигательных и мусороперерабатываю-щих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)
	Минимальная площадь земельного участка – 50 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 60000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.2:
Полигоны отходов производства и потребления (твердых бытовых отходов, промышленных и строительных отходов), мусороперерабатывающие комплексы, пункты утилизации снега.

	Земельные участки (территории) общего пользования – КОД 12.0.
Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2
	Предельные минимальные / максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению
	расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, при условии применения шумо-защитных устройств – не менее 25 м.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать 
не более 25 м.
В случаях 
превышения указанного расстояния следует предусматривать 
на расстоянии 
не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную 
для проезда пожарных машин
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016  СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.0:
Проезды; автомобильные дороги; улицы и дороги местного значения с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры; элементы благоустройства; общественные туалеты

	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Коммунальное обслуживание – КОД 3.1
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использова-ния с кодами 3.1.1 – 3.1.2
	Минимальная площадь земельного участка 
(для сооружений) – не подлежит установлению.
Минимальная площадь земельного участка 
(для линейных объектов) – не подлежит установлению.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета в соответствии 
с проектом
	не подлежат установлению для линейных объектов.
Отступ от границ земельного участка – не менее 1 м
	не подлежат установлению для линейных объектов.
Для строений – 2 этажа
	не подлежат установлению для линейных объектов.
80% – для зданий
	проектирование и строитель-ство осуществлять с учетом 
СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.1:
Артезианская скважина; водонапорная башня; водопроводная насосная станция; водопровод; канализационная насосная  станция; канализация;  газопровод; газорегуляторный пункт; кабель связи; кабель силовой; тепловая сеть; воздушная линия электропередачи; тепловой пункт; дождевая канализация; котельная; насосная станция; трансформаторная подстанция; телефонная станция; станция, антенна сотовой связи; водозаборное сооружение; площадка для сбора мусора; здание управляющей компании; здание ресурсоснабжающей организации

	Связь  – КОД 6.8.
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использова-ния с кодами 3.1.1, 3.2.3 
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета или в соответствии 
с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается на основании расчета или в соответствии 
с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строитель-ство осуществлять с учетом 
СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.8:
Станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование

	Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Не предусмотрены.


Статья 53. «Зона режимных территорий» (СН-3)
	Виды разрешенного использования
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 
их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-ди земельного участка
	иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Обеспечение обороны и безопасности – КОД 8.0.
Размещение объектов капитального строитель-ства, необходимых для подготовки и поддержания 
в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета или 
в соответствии с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета или 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 8.0:
Военные комиссариаты, объекты капитального строительства, необходимые для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; здания военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; объекты, обеспечивающие осуществление таможенной деятельности

	Обеспечение вооруженных сил – КОД 8.1.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначе-ния и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих 
в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей 
в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета или 
в соответствии с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета или 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 8.1:
Объекты специального назначения, испытательные полигоны; специализированные базы, складские объекты, хранилища

	Обеспечение внутреннего правопорядка – КОД 8.3.
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Предельные минимальные / максимальные размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:
Отделение полиции – 0,3 –0,5 га на объект.
Опорный пункт охраны порядка – 0,1 – 0,15 га 
на объект.
Пожарное депо – 0,55 – 2,2 га на объект (в зависимости 
от количества пожарных автомобилей)
	Минимальный 
отступ от границ земель общего пользования – 3 м, либо по сложив-шейся линии регулирования застройки. От границ смежных землеполь-зователей – 3 м.
Расстояние 
от пожарного депо до границ земельных участков обще-образовательных школ, дошкольных организаций и лечебных учрежде-ний – 30 м
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 
СНиП 31-06-2009,
СП 42.13330.2016, 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 8.3:
Защитные сооружения гражданской обороны; пункты охраны правопорядка

	Земельные участки (территории) общего пользования – КОД 12.0.
Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2
	Предельные минимальные / максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению
	расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, при условии применения шумо-защитных устройств – не менее 25 м.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м.
В случаях превыше-ния указанного расстояния следует предусматривать 
на расстоянии 
не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин

	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016  
СНиП 2.07.01-89*, строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.0:
Проезды; автомобильные дороги; улицы и дороги местного значения с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры; элементы благоустройства; общественные туалеты

	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Коммунальное обслуживание – КОД 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2
	Минимальная площадь земельного участка 
(для сооружений) – не подлежит установлению.

Минимальная площадь земельного участка 
(для линейных объектов) – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению для линейных объектов.

Отступ от границ земельного участка – не менее 1 м
	не подлежат установлению для линейных объектов.

Для строений – 2 этажа
	не подлежат установлению для линейных объектов.

80% – для зданий
	проектирование и строи-тельство осуществлять 

с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.1:
Артезианская скважина; водонапорная башня; водопроводная насосная станция; водопровод; канализационная насосная  станция; канализация; газопровод; газорегуляторный пункт; кабель связи; кабель силовой; тепловая сеть; воздушная линия электропередачи; тепловой пункт; дождевая канализация; котельная; насосная станция; трансформаторная подстанция; телефонная станция; станция, антенна сотовой связи; водозаборное сооружение; площадка для сбора мусора; здание управляющей компании; здание ресурсоснабжающей организации

	Служебные гаражи – 
КОД 4.9.
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмот-ренных видами разрешен-ного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, 
в том числе в депо
	Минимальная площадь земельного участка – 60 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 1000 м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.9:
Многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки; гаражные комплексы; открытые автостоянки; открытые стоянки грузового междугороднего автотранспорта

	Связь – КОД 6.8.
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного исполь-зования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета или 
в соответствии с проектом.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета или 
в соответствии с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, СП 42.13330.2016  
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.8:
Станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование

	Специальная деятельность – КОД 12.2.
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов 
по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)
	Минимальная площадь земельного участка – 50 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 60000м2
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	не установлены

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.2:
Полигоны отходов производства и потребления (твердых бытовых отходов, промышленных и строительных отходов), мусороперерабатывающие комплексы, пункты утилизации снега

	Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Не предусмотрены


** Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом условий охраны объектов культурного наследия и режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 56 – 57 настоящих Правил.

Статья 54. «Зона комплексного развития территории»
	Виды разрешенного использования
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Для индивидуального жилищного строительства – КОД 2.1.

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более 20 метров, которое состоит из комнат и помещений вспомога-тельного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, не предназначен-ного для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание сельскохо-зяйственных культур;

размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек
	предельные минимальные размеры земельных участков:

длина – 15 м;

ширина – 12 м.

Минимальная 
площадь земельного участка – 400 кв. м.

Максимальная 
площадь земельного участка – 2500 кв. м

В случаях исторически сложившейся застройки, 
а также образования земельных участков 
для размещения хозяйственных построек минимальная площадь земельного участка 
не подлежит установлению
	от границ смежного земельного участка 
до основного строения – не менее 
3 м, 
до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – не менее 1 м.

Расстояние от окон жилых комнат 
до стен соседнего дома и хозяйствен-ных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Минимальный отступ 
от красной линии 
при новом строительстве – 3 м
	3 этажа 
(надземных, включая мансардный)
	30 %
	проектирование, строи-тельство, реконструкцию жилых одноквартирных домов с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокирован-ной застройки необходимо осуществлять 
в соответствии 
с СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные,

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.1:
Индивидуальный жилой дом; гараж для собственных нужд; баня; сарай

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка – КОД 2.1.1.

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтаж-ного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквартирном доме 
не составляет более 15% общей площади помещений дома
	Минимальная площадь земельного участка – 100 м2
Максимальная площадь земельного участка – 5000 м2.

Максимальный коэффици-ент застройки земельного участка для размещения многоквартирного малоэтажного жилого дома:

при новом строительстве – 0,4;

при реконструкции – 0,6.

Максимальный коэффици-ент плотности застройки земельного участка для размещения многоквартир-ного малоэтажного жилого дома: при новом строительстве – 1,2;

при реконструкции – 1,6

В случаях исторически сложившейся застройки, 
а также образования земельных участков 
для размещения хозяйственных построек минимальная площадь земельного участка не подлежит установлению
	минимальный отступ от границ земель общего пользования до зданий, строений, сооружений – 
в соответствии 
с проектом планировки,

но не менее 3 м,

в существующей застройке – по линии застройки
	4 этажа (включая мансардный), минимальное коли-чество этажей – 2.

Максимальная высота здания – 15 м
	при новом строи-тельстве – 40 %;

при реконструк-ции – 60 %
	проектирование, строи-тельство, реконструкцию жилых одноквартирных домов с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки необходимо осуществлять 
в соответствии 
с СП 55.13330.2016. Дома жилые одноквартирные,

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.1.1:
Многоквартирный жилой дом, в том числе со встроенными, пристроенными, встроенно-пристроенными объектами обслуживания; спортивная площадка; детская площадка; площадка для отдыха; индивидуальный гараж; машино-место

	Проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих, или блокированной застройки необходимо осуществлять в соответствии с СП 55.13330.2016. Дома жилые одноквартирные, 
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89*

	Блокированная жилая застройка – КОД 2.3.

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен 
с соседними жилыми домами (количеством этажей 
не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокирован-ной застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	Минимальная 
площадь земельного участка – 200 кв. м.

Максимальная 
площадь земельного участка – 1500 кв. м
	3 м
	3 этажа
	30 %
	проектирование, строи-тельство, реконструкцию жилых одноквартирных домов с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокирован-ной застройки необходимо осуществлять 
в соответствии 
с СП 55.13330.2016. Дома жилые одноквартирные,

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.3:
Жилой дом, блокированный с другим жилым домом (жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (боковыми стенами) без проёмов и имеющий отдельный выход на земельный участок; спортивная площадка; детская площадка; площадка для отдыха; гараж для собственных нужд

	Иные параметры:
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 – 3 этажа – 15 м.
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 – 4 этажа и торцами таких зданий с окнами жилых комнат – 10 м.
Минимальная глубина участка (n – ширина жилой секции) – 10,5+ n м.
Минимальная глубина заднего двора (для 2 – 3 этажных зданий) – 7,5 м.
Минимальная ширина бокового двора (для 2 – 3 этажных зданий) – 4 м.
Минимальная суммарная ширина боковых дворов – 8 м.
Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м.
Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени 
огнестойкости – 6 м.
Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости – 8 м.
Высота ограждения около многоквартирного жилого дома не должна превышать – 1,5 м (со стороны улицы), ограждения должны быть сетчатые или решётчатые с целью минимального затемнения участка;
Высота ограждения, цвет должен быть однообразным на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы.
На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения на ленточном бетонном или свайном фундаменте, которые должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью минимального затенения территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м.
Если дом принадлежит на праве собственности нескольким лицам и земельный участок находится в их общем пользовании, допускается выполнять ограждения внутри земельного участка из сетки или штакетника максимальной высотой – 1 м.
Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 3,5 м; до конька скатной кровли – не более 6 м; 
до низа скатной кровли – не более 3,0 м.
Нормируемые разрывы:
- от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учреждений, не менее – 25 м.
- от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов, не менее – 15 м.
- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов, не менее – 10 м.
- от края лесопаркового, лесного массива до границ ближних участков жилой застройки, не менее – 30 м

	Коммунальное обслуживание – КОД 3.1.

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использова-ния включает в себя содержание видов разрешенного использова-ния с кодами 3.1.1 – 3.1.2
	Предельные параметры не подлежат установлению
	не подлежат установлению для линейных объектов.

Отступ от границ земельного участка – не менее 1 м
	не подлежат установлению для линейных объектов.

Для строений – 
3 этажа
	не подлежат установлению для линейных объектов.

80% – для зданий
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016

СНиП 2.07.01-89*, 

строительных норм 
и правил, технических регламентов,

местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.1:
Артезианская скважина; водонапорная башня; водопроводная насосная станция; водопровод; канализационная насосная  станция; канализация;  газопровод; газорегуляторный пункт; кабель связи; кабель силовой; тепловая сеть; воздушная линия электропередачи; тепловой пункт; дождевая канализация; котельная; насосная станция; трансформаторная подстанция; телефонная станция; станция, антенна сотовой связи; водозаборное сооружение; площадка для сбора мусора; здание управляющей компании; здание ресурсоснабжающей организации

	Проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки необходимо осуществлять в соответствии с СП 55.13330.2016. Дома жилые одноквартирные, 
СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89*

	Бытовое обслуживание – КОД 3.3.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Минимальная площадь земельного участка – 
40 м2,

для размещения бани – 200 м2;
для размещения прачеч-ных, химчисток – 100 м2;
для предприятий быто-вого обслуживания – 
50 м2;
для размещения бюро похоронного обслужи-вания – 50 м2.
Максимальная 
площадь земельного участка – 10000 м2
	минимальный отступ от границ земель общего пользова-

ния – 5 м, либо 
по сложившейся линии регулирования застройки. От границ смежных землеполь-зователей – 3 м
	2 этажа
	80 %
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 

СНиП 31-06-2009 

(с изменениями № 1-4),

СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.3:
Объекты бытового обслуживания (приёмные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката, похоронные бюро и другие подобные объекты)

	Здравоохранение – 
КОД 3.4.

Размещение объектов капитального строительст-ва, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использова-ния включает в себя содержание видов разрешенного использова-ния с кодами 3.4.1 – 3.4.2
	Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии 
с проектом
	от границ смежных землепользователей – 3 м
	3 этажа
	80 %
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 158.13330.2014. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования 
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.4:
Учреждения амбулаторно-поликлинического обслуживания; учреждения стационарного медицинского обслуживания; станции скорой и неотложной медицинской помощи

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование – КОД 3.5.1.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятель-ность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначен-ных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)
	Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии 
с проектом
	минимальное расстояние от здания (земельного участка) детских дошкольных учреждений и обще-образовательных школ до красных линий – 25 м
	2 этажа – объекты дошкольного начального образо-вания вместимостью до 150 чел. и степени огнестойкости здания не ниже II 

(пункт 6.7.10.
СП 2.13130.2020, утвержден приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. № 151)

3 этажа – объекты общеобразовательно-го назначения вместимостью 
до 600 уч-ся и степени огнестойкости здания не ниже II 

(пункт 6.7.15. 
СП 2.13130.2020, утвержден приказом МЧС России
от 12 марта 2020 г. 
№ 151)
	50 %
	проектирование, строи-тельство, реконструкцию осуществлять в соответст-вии с СП 252.1325800.2016.

Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования,

СП 251.1325800.2016.

Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.5.1:
Дошкольные образовательные организации; общеобразовательные организации; организации дополнительного образования; образовательные организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

	Объекты культурно-досуговой деятельности – КОД 3.6.1.
Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

	Минимальная 
площадь земельного участка – 200 кв. м.

Максимальная 
площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 

в соответствии 
с проектом
	минимальный отступ от границ земель общего пользования
(в районе новой застройки) – 3 м, либо по сложившейся линии регулирования застройки
	3 этажа
	80 %
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом 
СП 309.1325800.2017. Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования, 

СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.6.1:
Музей; выставочный зал; художественная галерея; дом культуры; библиотека; кинотеатр; кинозал; объект культуры клубного типа, дом творчества

	Магазины – КОД 4.4.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м.

Максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м
	от границ смежных землепользователей – 3 м
	2 этажа
	85 %
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. Актуализи-рованная редакция 
СНиП 31-06-2009, 

СП 42.13330.2016.

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.4:
Объекты розничной торговли; аптеки, аптечные пункты

	Земельные участки (территории) общего пользования – КОД 12.0.

Земельные участки общего пользования.

Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2
	предельные минималь-ные/максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению
	расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, при условии применения шумоза-щитных устройств – не менее 25 м.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м.
В случаях превыше-ния указанного расстояния следует предусматривать 
на расстоянии 
не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016.

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.0:
Проезды; автомобильные дороги; улицы и дороги местного значения с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры; элементы благоустройства; общественные туалеты

	Иные параметры:
Ширина основных пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллеи, дорожек, тропинок) – не менее 1,5 м.

Ширина основных пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-каталках не менее – 1,8 м.

Основные проезды проектируются с двусторонним движением с шириной полосы для движения – не менее 2,75 м.

Второстепенные проезды допускается проектировать однополосными шириной не менее 3,5 м.

Ширина прогулочной дороги (аллеи): при озеленении кустарником – не менее 1,5 м, при озеленении деревьями – не менее 2,25 м.

Необходимость устройства и параметры разделительных озеленённых полос между тротуарами и проезжей частью на всех категориях улиц 
в малоэтажной жилой застройке определяются потребностями прокладки инженерных сетей.

Минимальные расстояния от оси ствола дерева, кустарника до:

- магистральных улиц общегородского значения – 5 – 7 м;

- магистральных улиц районного значения – 3 – 4 м;

- улиц и дорог местного значения – 2 – 3 м;

- проездов – 1,5 – 2 м.

Территорию зеленых насаждений принимать для:

- бульвара 70 – 75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки – 25 – 30 %,

- сквера 60 – 75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки – 25 – 40 %.

	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Размещение гаражей 
для собственных нужд – КОД 2.7.2.

Размещение для собствен-ных нужд отдельно стоящих гаражей, и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих с ними общую крышу, фундамент и коммуникации
	Минимальная площадь земельного участка – 20 м2.
Максимальная площадь земельного участка – 60 м2
	определяются по основному виду использования земельных участков и объектов капитального строительства
	1 этаж (для гаражей и закрытых стоянок)
	100 %
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 42.13330.2016

СНиП 2.07.01-89*, и правил, технических регламентов,

местных нормативов градостроительного проектирования; других действующих нормативных документов и технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 2.7.2:
Отдельно стоящий гараж; гараж, блокированный общими стенами с другими гаражами в одном ряду

	Социальное обслуживание – КОД 3.2.

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 – 3.2.4
	Минимальная площадь земельного участка – 500 м2
Максимальная площадь 
не подлежит установлению
	минимальный отступ от границ земель общего пользования – 3 м, либо 
по сложившейся линии регулирования застройки
	3 этажа
	80 %
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения 

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 3.2:
Административное здание; дом престарелых; детский дом; центр социальной помощи семье и детям; детский дом-интернат; дом ребенка (малютки); дом-интернат для престарелых и инвалидов; дом-интернат для детей-инвалидов; дом-интернат для взрослых с физическими нарушениями; психоневрологический интернат; пункт ночлега для бездомных граждан; служба занятости; пункт питания малоимущих граждан; некоммерческий фонд; благотворительная организация

	Банковская и страховая деятельность – КОД 4.5.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	минимальный размер земельного участка – 500 м2.

Максимальный размер земельного участка – 2500 м2.

Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту – 30 м.

Минимальная ширина/глубина – 15 м
	3 м
	3 этажа
	50 %
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 

СНиП 31-06-2009, 

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.5:
Страховые учреждения; кредитно-финансовые учреждения

	Общественное питание – КОД 4.6.

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	минимальный размер земельного участка – 300 м2.

Максимальный размер земельного участка – 1500 м2.

Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту – 30 м.

Минимальная ширина/ глубина – 15 м
	3 м
	3 этажа
	50%
	проектирование и строи-тельство осуществлять 
с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.6:
Объекты общественного питания

	Гостиничное обслуживание – КОД 4.7.

Размещение гостиниц
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	минимальный отступ от границ земель общего пользования улиц – 5 м, либо 
по сложившейся линии регулирования застройки. От границ смежных землеполь-зователей – 3 м
	5 этажей
	50 %
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 257.1325800.2016. Здания гостиниц. Правила проектирования, 

СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.7:
Гостиницы, гостиничные комплексы

	Служебные гаражи– 

КОД 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспор-та, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмот-ренных видами разрешен-ного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, 
в том числе в депо
	Минимальная площадь земельного участка – 20 м2.

Максимальная площадь земельного участка – 300 м2
	3 м
	1 этаж
	100 %
	СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.9:
Многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки; гаражные комплексы; открытые автостоянки; открытые стоянки грузового междугороднего автотранспорта

	Иные параметры:

Расстояние от площадок до окон не менее – 10 м

	Площадки для занятий спортом – КОД 5.1.3.
Размещение площадок 
для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	Минимальная площадь земельного участка – 20 м2.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	по заданию на проектирование
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, 

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 5.1.3:
Физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры

	Связь – КОД 6.8.

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, устанавливается 
на основании расчета 
в соответствии 
с проектом
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения, 
СП 42.13330.2016

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 6.8:
Станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование

	Благоустройство территории – КОД 12.0.2.

Размещение декоративных, технических, планировоч-ных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	предельные максимальные/ минимальные размеры земельных участков устанавливаются 
на основании расчета
	не подлежат установлению
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	проектирование и строи-тельство осуществлять с учетом СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
СНиП 2.07.01-89*, строительных норм и правил, технических регламентов

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 12.0.2:
Элементы благоустройства; общественные туалеты

	Иные параметры:
Ширина основных пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллеи, дорожек, тропинок) – не менее 1,5 м.

Ширина основных пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-каталках не менее – 1,8 м.

Основные проезды проектируются с двусторонним движением с шириной полосы для движения – не менее 2,75 м.

Второстепенные проезды допускается проектировать однополосными шириной не менее 3,5 м.

Ширина прогулочной дороги (аллеи): при озеленении кустарником – не менее 1,5 м, при озеленении деревьями – не менее 2,25 м.

Необходимость устройства и параметры разделительных озеленённых полос между тротуарами и проезжей частью на всех категориях улиц 
в малоэтажной жилой застройке определяются потребностями прокладки инженерных сетей.

Минимальные расстояния от оси ствола дерева, кустарника до:

- магистральных улиц общегородского значения – 5 – 7 м;

- магистральных улиц районного значения – 3 – 4 м;

- улиц и дорог местного значения – 2 – 3 м;

- проездов – 1,5 – 2 м.

Территорию зеленых насаждений принимать для:

- бульвара 70 – 75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки – 25 – 30 %,

- сквера 60 – 75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки – 25 – 40 %

	Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Деловое управление – 
КОД 4.1.

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной 
с государственным или муниципальным управлени-ем и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятель-ность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Минимальная 
площадь земельного участка – 1000 м2.

Максимальная 
площадь земельного участка – 10000 м2
	3 м
	3 этажа
	50 %
	проектирование, строи-тельство, реконструкцию жилых одноквартирных домов с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки необходимо осуществлять 
в соответствии 
с СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные,

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.07.01-89*

	Виды разрешённого использования объектов капитального строительства для кода 4.1:
Объекты административного назначения для оказания услуг населению (юридические консультации, нотариальные и риэлтерские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры и другие подобные объекты); офисные центры, бизнес-центры; телерадиокиностудии, студии звукозаписи, редакционно-издательские организации (за исключением типографий)

	Иные параметры:

Минимальный процент озеленения – 10

Максимальная высота оград – 1,5 м


Статья 55. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям охраны 
объектов культурного наследия
1. Ограничения, приведенные в настоящей статье, установлены в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением «О зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

3. Порядок разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам 
в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства 
в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями 
для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, 
не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

5. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в Федеральном законе 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований, установленных законодательством.

6. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в Федеральном законе 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения требований, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом8 настоящих Правил, к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ 
на указанные объекты культурного наследия.

7. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ 
на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

8. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ 
по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить 
в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

9. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, предусмотренную п.11 ст.45.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также сведения о предусмотренном п.5 ст.5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы.

10. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным Кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан 
к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

11. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ.

12. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на основании предписания которого работы были приостановлены.

13. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом Пермского края.

Статья 56 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в зонах с особыми условиями использования

1. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории Красновишерского муниципального округа Пермского края и иных территорий осуществляются:

1) с соблюдением запретов и ограничений, установленных федеральным и региональным законодательством, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам с особыми условиями использования территорий;

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.

2. В случае если зоны с особыми условиями использования территории не установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, то в целях учета градостроительных ограничений на картах настоящих Правил подлежат отображению нормативные зоны с особыми условиями использования территории. Настоящими Правилами такие зоны не утверждаются и не устанавливаются.

3. Нормативные зоны с особыми условиями использования территории отображаются на основе форм федерального законодательства, правил и порядков определения размеров таких зон в случае, если такие нормы установлены.

В таблице представлен Сводный перечень зон с особыми условиями использования территории Красновишерского муниципального округа Пермского края.

Перечень ограничений, приведенный в указанной таблице, не является исчерпывающим. Ограничения по землепользованию и застройки должны осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	№ п/п
	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах 
с особыми условиями использования территории

	
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Вид ЗОУИТ
	Нормативно-правовое обоснование
	Режим использования ЗОУИТ

	1
	2
	3
	4

	Охранные зоны

	1.
	Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
	постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и др.
	В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- размещать любые объекты в пределах, созданных 
в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки и иное.

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных 
в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) и иное

	2.
	Охранная зона для гидротехнических объектов
	постановление Правительства Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 884 
«Об установлении охранных зон для гидроэнергетических объектов» (вместе 
с «Правилами установления охранных зон для гидроэнергетических объектов») и др.
	

	3.
	Охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
	постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578 
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» и др.
	Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации

	4.
	Охранные зоны объектов системы газоснабжения
	Федеральный закон от 31 марта 1999 г. 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и др.
	Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы 
то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией – собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией

	5.
	Охранные зоны железных дорог
	Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов, утвержденные Мингазпромом СССР от 16 марта 1984 г. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 611 
«О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» и др.
	В пределах охранных зон запрещается: строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка леса и кустарника, удаление дернового покрова, вспашка целины, закладка огородов, выпас скота, земляные работы, которые могут ухудшить устойчивость склонов, и выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод

	6.
	Охранные зоны магистральных трубопроводов
	Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго Российской Федерации 29 апреля 1992 г.; постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 г. № 9 и др.
	Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны магистральных трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению

	7.
	Охранные зоны воинских захоронений
	Закон Российской федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и др.
	

	8.
	Приаэродромная территория
	Воздушный кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 №1460
	Приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

	Санитарно-защитные зоны и разрывы

	9.
	Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов, санитарные разрывы
	Федеральный закон от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и др.
	В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В границах санитарно-защитных зон допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей

	
	
	СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и др.
	Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено

	10.
	Шумовая зона
	СП 51.13330.2011 Защита от шума, ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения», Дополнение № 1 
к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и др.
	Необходимо применение шумозащитных мероприятий при размещении жилой застройки вблизи автомобильных дорог.

Установление шумовых зон от аэропорта, автомобильных дорог

	Охранные зоны водных объектов

	11.
	Водоохранные зоны
	Водный кодекс Российской Федерации и др.
	В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, 
в границах предоставленных им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ст. 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованные системам водоотведения (канализации), централизованным ливневым системам водоотведения системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду

	12.
	Прибрежно-защитные полосы
	
	В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными пунктом 11, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн

	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

	13.
	Первый пояс санитарной охраны
	«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»
	Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения запрещается сброс сточных вод, в том числе дренажных, в водные объекты

	14.
	Второй пояс санитарной охраны
	
	

	15.
	Третий пояс санитарной охраны
	
	

	Зоны затопления и подтопления

	16.
	Зоны затопления
	Водный кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 360 
«Об определении границ зон затопления, подтопления» и др.
	В границах зон затопления, подтопления запрещается размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.

Территории населенных пунктов, расположенных 
на прибрежных участках, должны быть защищены 
от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Ограничения и запреты, указанные в пунктах 1, 2, 15, будут действовать с даты внесения в единый государственный реестр недвижимости сведений об их границах, определенные уполномоченным на то органом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

	17.
	Зоны подтопления
	
	


Раздел III. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Карта градостроительного зонирования территории Красновишерского муниципального округа Пермского края является основным графическим материалом Правил, в котором устанавливаются границы территориальных зон с целью создания условий для планировки территории муниципального округа.

На карте градостроительного зонирования отображены:

- границы муниципального округа;

- границы населенных пунктов муниципального округа;

- границы и виды территориальных зон;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы территорий объектов культурного наследия;

- границы зон охраны объектов культурного наследия.

На карте градостроительного зонирования отображаются территории, в границах которых предусматривается требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

